Контроль активности абонента

FastDPI имеет два механизма контроля активности абонента по исходящему трафику от абонента в inet: Контроль активности абонента и отсечение входящего трафика без закрытия сессии. Это реактивный контроль, который осуществляется "по факту", то есть по приходу пакета к абоненту из inet. Если нет трафика из inet к абоненту, то нет и никакого контроля, ARP пинг для проверки активности абонента. Такой контроль активности ограничивает входящий трафик к абоненту в случае его неактивности, но не завершает сессию абонента. Контроль активности абонента с закрытием сессии (Subscriber Host Connectivity Verification) дополняет такой контроль активным мониторингом открытых DHCP-сессий и завершает сессию абонента в случае неактивности. Оба алгоритма совместимы и могут работать вместе.
Описанные здесь механизмы контроля активности не применяется для PPPoE-абонентов. PPPoE содержит встроенные стандартные механизмы проверки активности и разрыва сессии по неактивности.

Контроль активности абонента и отсечение входящего трафика без закрытия сессии

Контроль активности абонента — это функция L2 BRAS, которая позволяет отсечь трафик из inet к абоненту в случае, если абонент не проявляет активности (нет трафика от абонента в сторону inet). В процессе своей работы L2 BRAS для каждого абонента запоминает время T прихода последнего пакета от абонента. В течение времени T + bras_subs_activity_timeout интервал активности абонент считается активным и все пакеты из inet к абоненту пропускаются. Если же абонент становится неактивным, то есть превышен интервал активности со времени последнего пакета от абонента, L2 BRAS дропает входящий трафик.

Дополнительно можно задать bras_subs_activity_ping_timeout функцию пингования абонента в случае, если он стал неактивным. Пинг осуществляется отправкой unicast ARP-запроса абоненту: если придет ответ на такой ARP unicast-запрос, то он обновит время прихода последнего пакета от абонента, то есть абонент будет считаться активным.

Контроль активности работает только на исходящем трафике абонента (от абонента в inet). Особенно актуальным контроль активности может быть для абонентов со статическим публичным адресом.

Настройка

Контроль активности задается следующими параметрами в fastdpi.conf:

bras_subs_activity_timeout — задает интервал активности в секундах. 0 (по умолчанию) — отключить контроль активности

bras_subs_activity_ping_timeout — тайм-аут в секундах пингования абонента ARP-запросом. 0 (по умолчанию) — отключить ARP-пинг абонента. Если абонент неактивен, то ему раз в bras_subs_activity_ping_timeout секунд будут посылаться unicast ARP-запросы.

Контроль активности абонента с закрытием сессии (Subscriber Host Connectivity Verification)

SHCV (Subscriber Host Connectivity Verification) - контроль активности DHCP-абонента, аналогичный Nokia, осуществляет проактивный контроль состояния DHCP-сессии абонента. Если от абонента в inet в течение bras_dhcp_shcv_interval секунд нет никакого трафика, fastDPI начинает пинговать абонента отправкой unicast ARP-запроса от имени абонентского шлюза. Ожидание ответа на ARP-запрос — bras_dhcp_shcv_retry_timeout, секунд. Если на bras_dhcp_shcv_retry_count последовательных ARP-запросов не получено ни одного ответа, либо ARP-ответ содержит другой MAC, абонент считается неактивным, его DHCP-сессия закрывается.
Механизм закрытия сессии:

Отправка Acct Stop;

Деанонс IP-адреса абонента;

Обновление статуса сессии на released. При этом время реавторизации не меняется, чтобы не было паразитных L3-авторизаций, если абонент проснется до истечения lease time и отправит что-либо отличное от DHCP;

Удаление DHCP-сессии (в БД DHCP).

Настройка

bras_dhcp_shcv_interval — интервал неактивности абонента, секунд.
По умолчанию = 0 (SHCV отключен).

bras_dhcp_shcv_retry_timeout — время ожидания ответа на ARP-запрос, секунд.
По умолчанию = 3 секунды.

bras_dhcp_shcv_retry_count — число ARP-запросов без ответа.
По умолчанию = 3 запроса.