Идентификация L2 и L3 абонентов

L3-абоненты

Идентификатором абонента в L3 IPoE BRAS является IP адрес.

RADIUS Request

L2-абоненты

Ранее идентификатором абонента служил только MAC-адрес, что могло приводить к проблемам, когда два разных абонента, принадлежащие к разным VLAN, имеют один и тот же MAC-адрес.
Настройка в fastdpi.conf:
bras_subs_id - задает список типов идентификации L2-абонентов в порядке предпочтения.
Допустимые значения в списке:

mac - MAC-адрес абонента (srcMAC пакета от абонента) является идентификатором абонента. Этот тип применим для любой сети, в том числе и для VLAN, Q-in-Q (VLANы не учитываются).

vlan+mac - идентификатором абонента является VLAN + MAC абонента. Данный тип применяется только для VLAN сетей, для Q-in-Q не применяется

qinq - идентификатором абонента является Q-in-Q. Применяется только для Q-in-Q-сетей

qinq+mac - идентификатором абонента является Q-in-Q + MAC абонента. Применяется только для Q-in-Q-сетей

Значение по умолчанию: bras_subs_id=mac (для совместимости с предыдущими версиями)

Пример задания:

bras_subs_id=qinq+mac,vlan+mac,mac

интерпретируется так:

Если пакет Q-in-Q - идентификатором является Q-in-Q + MAC абонента,

иначе если пакет VLAN - идентификатором является VLAN + MAC абонента,

иначе идентификатором является MAC абонента.

Вместо списка можно задать значение auto:

bras_subs_id=auto

что равносильно заданию

bras_subs_id=qinq+mac,vlan+mac,mac

Советуем использовать значение auto для bras_subs_id.

Если для входного пакета тип идентификации не определен, - такой абонент не терминируется, все пакеты абонента дропаются. Такое возможно, например, для такого задания:

bras_subs_id=qinq+mac

когда входной пакет от абонента не Q-in-Q.

L2-SubsId RADIUS Request

В запросе авторизации на RADIUS L2-идентификатор абонента передается в VSA-атрибуте VasExperts-L2-SubsId в виде строки:

ATTRIBUTE VasExperts-L2-SubsId 14 string

Формат строкового представления идентификатора таков:

mac: "[1]xx:xx:xx:xx:xx:xx", xx - MAC-адрес абонента, пример: [1]02:42:89:33:7b:3e - абонент MAC=02:42:89:33:7b:3e

vlan+mac: "[2]N/xx:xx:xx:xx:xx:xx", N - номер VLAN, например, [2]56/02:42:89:33:7b:3e - абонент MAC=02:42:89:33:7b:3e в VLAN=56

qinq: "[3]N.N", N - номера VLAN, пример: [3]56.234 - абонент в Q-in-Q=56.234

qinq+mac: "[4]N.N/xx:xx:xx:xx:xx:xx", пример: [4]56.234/02:42:89:33:7b:3e - абонент MAC=02:42:89:33:7b:3e в Q-in-Q=56.234

Если для абонента его L2-идентификатор неизвестен, то VasExperts-L2-SubsId=[0]<n/a>.