PPPoE Radius Access-Request

Авторизация PPPoE-сессий производится на Radius-сервере через сервер fastPCRF, см. настройка fastPCRF. FastPCRF входит в СКАТ DPI и является по сути прокси между fastDPI и сторонним Radius-сервером.

Запросы Access-Request и ответы Access-Accept и Access-Reject отличаются от тех, что применяются в L3-авторизации.

Формат Access-Request

Формат Access-Accept

Формат Access-Reject

««« back to PPPoE BRAS