Настройка PPPoE и команды

Включение поддержки PPPoE

Активировать BRAS. Подробнее.

Настроить параметры в fastdpi.conf:

bras_pppoe_enable=1 — включить PPPoE.

bras_pppoe_session=10000 — задать максимальное число PPPoE-сессий. Рекомендуемое значение: в 1,5-2 раза больше числа PPPoE-абонентов.

Если не используется Роутер, то обязательно должны быть заданы IP и MAC-адреса шлюза/бордера, расположенного за СКАТ (абонент → СКАТ → бордер/шлюз):

bras_gateway_ip=192.168.0.1 bras_gateway_mac=aa:bb:cc:dd:ee:ff