BRAS DHCPv6 CLI

Вывод и управление внутренней БД DHCPv6-сессий fastdpi BRAS. Это команда к fastdpi, так что в аргументе -r утилиты следует задавать адрес fastdpi.

dhcp6 show all

Вывод всей БД DHCPv6-сессий fastdpi:

fdpi_cli -r <address> dhcp6 show all

dhcp6 show

Вывод сессий по указанным ключам:

fdpi_cli -r <address> dhcpv6 show [ip=X | mac=X | login=X]

следует задать один из ключей:

ip=X - IPv6-адрес абонента

mac=X - MAC-адрес абонента

login-X - вывод всех DHCPv6-сессий по указанному логину

Примеры вызова:

fdpi_cli -r 10.10.0.50 dhcp6 show ip=2001:abed:def0::
fdpi_cli -r 10.10.0.50 dhcp6 show mac=01:02:03:05:06:07
fdpi_cli -r 10.10.0.50 dhcp6 show login=john_smith

dhcp6 show stat

Вывод текущей статистики по DHCPv6-сессиям:

fdpi_cli -r <address> dhcp6 show stat

dhcp6 reauth

fdpi_cli -r <address> dhcp6 reauth mac=X

Реавторизация абонента по указанному ключу. Ради снижения нагрузки на Радиус-сервер, BRAS кеширует DHCPv6-данные, возвращаемые Радиусом, на время лизинга адреса, и отвечает сам на DHCPv6-запросы Renew/Rebind абонента. Иногда требуется указать СКАТу, что следующий запрос абоненета следует послать на Радиус, не дожидаясь истечения времени лизинга. Для этого и предназначена команда dhcp6 reauth.

Пример вызова:

fdpi_cli -r 10.10.0.50 dhcp6 reauth mac=01:02:03:05:06:07