Компоненты BRAS и описание режимов

Компоненты BRAS

Решение СКАТ BRAS базируется на технологии Deep Packet Inspection. DPI обеспечивает анализ и обработку трафика, проходящего через платформу, применение различных сервисов к трафику и управление полосой.
СКАТ BRAS состоит из следующих компонент:

fastDPI - отвечает за обработку и терминацию трафика:

Функции NAS (IPoE, PPPoE, DHCP L2)

Ограничение скорости в рамках тарифного плана

Полисинг каналов и полисинг по сессии

Применение сервисов платформы (CG-NAT, Белый список и Captive Portal, Web-фильтрация, Mini-Firewall, DDoS защита)

Формирование экспорта информации о трафике в формате IPFIX и Netflow v5 (Full NetFlow, Clickstream, NAT log)

fastPCRF - отвечает за взаимодействие платформы с OSS/BSS оператора связи по протоколу RADIUS. (АAA — Authentication, Authorization, Accounting).
Компоненты fastDPI и fastPCRF связываются друг с другом по внутреннему протоколу взаимодействия через TCP/IP стек. PCRF может быть вынесен как на отдельный физический или виртуальный сервер, так и работать на том же сервере вместе с fasDPI.
В случае использования нескольких СКАТ, используется схема 2xPCRF(Active-Standby) и NxСКАТ.

Router - используется для анонсирования маршрутов по протоколам BGP и OSPF с поддержкой VRF.

DHCP - используется локальный DHCP сервер KEA. СКАТ может работать в одном из режимов:

DHCP-relay - перенаправление запросов на определенный сервер. Первоначальный запрос клиента переадресуется в DHCP сервер, после выдачи IP адреса СКАТ осуществляет авторизацию абонента.

DHCP radius proxy - информация о настройках передается в ответах RADIUS, а СКАТ выступает в качестве DHCP сервера. Для атрибута Framed-pool СКАТ осуществляет DHCP запрос в локальный или внешний DHCP серверы.

GUI - графический Web-интерфейс

L3-Connected BRAS

L3-Connected BRAS взаимодействует с абонентами через промежуточные маршрутизаторы, поэтому он не видит оригинальных MAC-адресов, а абонентам уже назначены IP-адреса. Выдача IP-адресов в этой схеме осуществляется или статически в сетевых настройках конечного оборудования или на коммутаторах доступа через DHCP Relay. Авторизация происходит по первому IP-пакету от абонента. СКАТ BRAS L3 не является хопом, тем самым маршрутизация трафика осуществляется на маршрутизаторах, между которыми установлен BRAS. Популярность этой схемы у провайдеров ШПД объясняется легкостью резервирования узлов сети и построения распределенной сети.

L2-Connected BRAS

L2-Connected BRAS и абонент находятся в одном L2 домене. СКАТ видит оригинальные MAC-адреса, VLAN или Q-in-Q, ARP и DHCP запросы, на основании которых формируются RADIUS запросы.
Варианты BRAS L2:

DHCP - Абонент получает IP-адрес через СКАТ DHCP Proxy и проходит ААА в Биллинге.

Static IP - Абонент имеет фиксированный IP-адрес, по первому IP пакету проходит AAA в Биллинге.

PPPoE - Абонент поднимает PPP туннель, через авторизацию по логин/пароль проходит AAA в Биллинге.

Функции, специфичные для L2-Connected BRAS

Терминация трафика от Абонентов в WAN, оригинация (приземление) ответного трафика из WAN к Абонентам.

Мониторинг DHCP-запросов от Абонентов и их обслуживание.

IP source guard – позволяет контролировать соответствие теги VLAN и IP-адреса для абонентов.

Замыкание локального трафика между Абонентами и от Абонентов к локальным ресурсам.

Контроль активности абонента.

Фильтрация трафика - обслуживание только определенных подсетей.

Framed-Route - Все IP-адреса из указанной подсети будут маршрутизироваться через указанный адрес шлюза.

Преимущества СКАТ в сравнение с другими решениями BRAS

BRAS с технологией DPI при работе в распределенной сети имеет множество преимуществ и возможностей по сравнению с традиционными решениями:

Контроль и приоритизация трафика по приложениям и автономным системам в доступной полосе каждого из аплинков.

Ограничение полосы занятой трафиком торрент клиентов при риске нехватки общей полосы (приближении к «полке»).

Приоритизация трафика по приложениям и автономным системам в рамках тарифного плана Абонента (актуально для корпоративных Клиентов, когда в рамках одного тарифного плана работает много корпоративных пользователей, которым необходимо распределять полосу, чтобы не мешали друг другу).

Поддержка Абонентов с произвольным множеством IP адресов, в том числе выдаваемых динамически.

Перенаправление Абонентов на Captive Portal в случае неоплаты счетов, с разрешенным белым списком ресурсов, например банковскими порталами для оплаты, на основе доменного имени или URL, включая варианты с wildcard астерисками (звездочками).

Возможность снимать полный NetFlow со всей полосы или только для тарифицируемых абонентов.

Поддержка требований регулирующих и правоохранительных органов, автоматическая загрузка и фильтрация по реестрам РКН и Минюста.

Взаимодействие с СОРМ (работа в качестве съемника СОРМ-3).