Установка и настройка fastPCRF

Серверное приложение fastPCRF по умолчанию устанавливается на тот же сервер, где стоит fastDPI.

Рекомендуем вынести процесс fastPCRF на отдельную виртуальную машину для обеспечения отказоустойчивости и управления несколькими fastDPI (BRAS).

Конфигурация задается в файле /etc/dpi/fastpcrf.conf. Минимальная конфигурация:

# Для СКАТ 8.3+: два fastDPI-сервера работают с одним fastPCRF fdpi_server=127.0.0.1%lo:29000;attr_nas_ip=10.20.30.40 fdpi_server=192.168.20.10%eth2:29000 # Для СКАТ до версии 8.3 #fdpi_server_list=127.0.0.1%lo:29000;192.168.20.10%eth2:29000 radius_server=secret@192.168.10.20%eth1:1812 radius_server=secret2@192.168.10.21%eth1:1812

Здесь:

fdpi_server — [СКАТ 8.3+] задает один fastDPI-сервер. Каждый fastDPI-сервер описывается отдельным параметром.
Формат: fdpi_server=ip%dev:port[;name=value]*, где

ip — IP-адрес сервера fastDPI;

dev — имя локального интерфейса, на котором нужно создать коннект с fastDPI;

port — управляющий порт fastDPI (обычно 29000);

name=value — дополнительные атрибуты данного fastDPI-сервера:

attr_nas_ip — IPv4-адрес для Радиус-атрибута NAS-IP-Address; если не задан — применяется IP-адрес fastDPI (ip);

attr_nas_ipv6 — значение Радиус-атрибута NAS-IPv6-Address для данного fastDPI;

attr_nas_id — значение атрибута NAS-Identifier для данного fastDPI.

fdpi_server_list — [СКАТ до версии 8.3] список серверов fastDPI, которые обслуживает данный fastPCRF. Можно указать до 16 различных серверов.
Формат задания сервера: ip%dev:port, где:

ip — IP-адрес сервера fastDPI;

dev — имя локального интерфейса, на котором нужно создать коннект с fastDPI;

port — управляющий порт fastDPI (обычно 29000).

Управляющий порт должен совпадать в fastdpi.conf (параметр ctrl_port) и в fastpcrf.conf.
FastDPI слушает управляющий порт только на интерфейсе, задаваемом параметром ctrl_dev файла конфигурации fastdpi.conf. Если fastPCRF устанавливается на отдельный сервер, следует правильно настроить параметр ctrl_dev, указав имя интерфейса, отличного от lo, для связи fastDPI и fastPCRF.

radius_server — задает один Radius-сервер. Каждый Radius-сервер (обычно их два — основной и резервный) прописывается в отдельном параметре radius_server.
Формат: secret@ip%dev:port, где:

secret — Radius-секрет,

ip — IP-адрес Radius-сервера,

dev — имя локального интерфейса, на котором нужно установить соединение,

port — auth-порт Radius. Возможно указание до 16 Radius-серверов, при этом первый по порядку объявления в fastpcrf.conf считается основным, остальные — резервными.

Соединение создается только с одним Radius-сервером из списка, резервные сервера задействуются только тогда, когда основной недоступен.

fastpcrf.conf имеет множество других настроечных параметров, относящихся к тонкой настройке взаимодействия с Radius-серверами.

Полный список параметров

После настройки не забудьте активировать автозапуск fastPCRF при старте сервера командой: chkconfig fastpcrf on

Изменение параметров при обновлении

C версии СКАТ 8.5+ для использования NAS-Identifier или NAS-IP-Address для выбранного fastDPI сервера (даже единственного) необходимо объявлять в параметре fdpi_server (attr_nas_id или attr_nas_ip соответственно)