Интеграция с Radius-сервером

Атрибуты авторизации абонента

Radius Access-Accept

Radius Access-Reject

Radius CoA

FastPCRF шлет Access-Request-запросы со следующими атрибутами:

User-Name = "94.158.56.38" User-Password = "VasExperts.FastDPI" Framed-IP-Address = 94.158.56.38 Acct-Session-Id = "001122334455667788" NAS-Port-Type = 5 (Virtual) NAS-Port = 0 NAS-Port-Id = "708" NAS-IP-Address = 192.168.0.40 Service-Type = 2 (Framed-User) VasExperts-Service-Type=0 Message-Authenticator = 0x655ad71144647dd842afd3b65b08d421

где:

User-Name — IP-адрес пользователя в виде строки. Можно задать, что указывать в атрибуте User-Name, подробнее см. ниже.

User-Password — пароль. Для всех пользователей пароль один и тот же и задается conf-параметром radius_user_password. Не следует рассматривать это поле как пароль пользователя, — это пароль системы.

Framed-IP-Address — IPv4-адрес пользователя.

Calling-Station-Id — srcMAC адрес пакета, инициировавшего запрос. Полезно для L2-провайдеров — в этом случае это MAC-адрес абонента.

Acct-Session-Id — идентификатор accounting-сессии.

NAS-Port-Type — задается значением conf-параметра radius_attr_nas_port_type. Перечень допустимых значений определен RFC 2865. В данном примере значение равно 5 (Virtual).

NAS-Port — значение тега VLAN пакета абонента; данный атрибут добавляется только для VLAN-сетей.

NAS-Port-Id — значение тегов QinQ пакета абонента в формате "outerVLAN/innerVLAN", например, "34/123"; данный атрибут добавляется только для QinQ-сетей.

NAS-IP-Address или NAS-Identifier — IP-адрес или строковый идентификатор сервера fastDPI. Берется из настройки fdpi_server.

Service-Type — задается значением conf-параметра radius_attr_service_type. Полный список значений данного атрибута приведен в RFC-2865. В данном примере Service-Type=2 (Framed-User).

VasExperts-Service-Type(VSA vendor-id=43823, attr-id=6) — тип запроса авторизации: 0 — L3-авторизация, 1 — лизинг DHCP-адреса + авторизация, см. режим DHCP Radius proxy.

Message-Authenticator — вычисляемый атрибут, см. RFC-2869. Этот атрибут включается в Access-Request, если conf-параметр radius_msg_auth_attr=1 (рекомендованное значение).

IPv6

Запрос авторизации для IPv6 несколько отличается — вместо атрибута Framed-IP-Address в запросе присутствуют следующие атрибуты:

Framed-IPv6-Prefix — префикс IPv6-подсети. Фактически, авторизация проводится не для конкретного IPv6-адреса, а для всех адресов с данным префиксом.

Framed-IPv6-Address — IPv6-адрес. По умолчанию в данном атрибуте указывается адрес префикса, например, для адреса 2001:1::1 значение атрибута будет 2001:1::. Но если задать fastpcrf.conf-параметру ipv6_native_framed_address значение 1, то значением атрибута Framed-IPv6-Address будет полный IPv6-адрес, в нашем примере - 2001:1::1. Следует помнить, что задание ipv6_native_framed_address=1 не означает, что СКАТ будет авторизовать каждый IPv6-адрес, — нет, он по-прежнему будет рассматривать IPv6-авторизацию как авторизацию абонентских подсетей. Например, если идут пакеты от абонента 2001:1::1 и 2001:1::ab, то на авторизацию будет послан только один из этих адресов, а возвращенные параметры будут применены ко всем адресам подсети 2001:1::/64.

Значение атрибута User-Name

В качестве User-Name в запросе Access-Request может быть использован:

логин абонента (не всегда известен СКАТ);

IP-адрес абонента (известен всегда);

Q-in-Q теги (для QinQ-сетей, "vlan-per-user").

В fastpcrf.conf параметр radius_user_name_auth задает значение атрибута User-Name в порядке предпочтения:

login - использовать логин абонента;

ip - использовать IP-адрес абонента;

qinq - использовать QinQ-тег в формате "outerVLAN.innerVLAN"; например, "101.205";

mac - использовать srcMAC из пакета. Для L2-провайдеров это MAC-адрес абонента.

Пример:

# В атрибут User-Name помещать QinQ-тег, если его нет - логин абонента, если его нет - IP-адрес radius_user_name_auth=qinq,login,ip

Значение по умолчанию: radius_user_name_auth=login,ip,qinq

В ответе Access-Accept или Access-Reject СКАТ ожидает получить истинный логин абонента в атрибуте VasExperts-UserName или User-Name.

Атрибуты ответов