Атрибуты VasExperts-Acct-Terminate-Cause и их значения

Причины разрыва сессии. Все id должны быть последовательны, начиная с 0 — используются в PCRF как индекс в массиве для перекодировки.

acct_stop_reason_unspecified (0) — причина явно не указана.

acct_stop_reason_user_request (1) — явный разрыв сессии по сигналу абонента или при создании новой сессии.

acct_stop_reason_idle_timeout (2) — разрыв сессии по тайм-ауту неактивности.

acct_stop_reason_session_expired (3) — разрыв сессии по завершению времени, отведенному для сессии.

acct_stop_reason_admin_reset (4) — разрыв по запросу админа (CoA Disconnect-Request).

acct_stop_reason_lost_service (5) — закрытие со стороны DHCP-NAK или отключению услуги 9.

acct_stop_reason_NAS_error (6) — в запросе обнаружены ошибки.

acct_stop_reason_double_secondary_key (7) — разрыв сессии с тем же уникальным вторичным ключом.

acct_stop_reason_coa_reauth (8) — реавторизация с использованием CoA.

acct_stop_reason_callback (9) — Stop текущей сессии из-за реавторизации.

acct_stop_reason_no_auth_response (10) — нет ответа на запрос авторизации.

acct_stop_reason_NAS_switch (11) — переключение на другой СКАТ.

acct_stop_reason_CoA_Disconnect (12) — закрытие по CoA disconnect.

acct_stop_reason_source_reboot (13) — обнаружен рестарт fastDPI по уменьшению значений счетчиков [fastpcrf].

acct_stop_reason_change_session_id (14) — изменение sessionId [fastpcrf].

acct_stop_reason_transfer_session_id (15) — передача sessionId другому IP [fastpcrf].

acct_stop_reason_fastdpi_acct_on (16) — FastDPI прислал Acct-On/Acct-Off [fastpcrf].

acct_stop_reason_suspended (17) — сессия переведена в состояние "suspended" из-за отсутствия соединения с сервером RADIUS [fastpcrf].

acct_stop_reason_ppp_changed_IPv6_prefix (18) — ppp Pool DHCPv6 Renew вернул другой префикс.

acct_stop_reason_ppp_missing_IPv6_prefix (19) — ppp Pool DHCPv6 Renew не вернул префикс.