Устранение неисправностей

service fastdpi reload
kill -HUP 555 где 555 - PID процесса fastdpi

обновите DPI до версии 1.0

yum install dpiutils

rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-2-1.noarch.rpm

Если после обновления ядра не загрузился драйвер сетевой карты, то можно попытаться устранить эту проблему самостоятельно:

ls /lib/modules/`uname -r`/extra

Если в данном каталоге отсутствуют модули ядра pf_ring.ko и igb.ko (или ixgbe.ko для карт 10G), то скопируйте их из аналогичного каталога прошлой версии ядра:

find /lib/modules -name pf_ring.ko cd найденный_путь cp pf_ring.ko /lib/modules/`uname -r`/extra cp igb.ko /lib/modules/`uname -r`/extra # или ixgbe

и выполните команды:

depmod -a modprobe pf_ring modprobe igb # или modprobe ixgbe

Если ваша сетевая карта поддерживает bypass, то потребуется также восстановление bypass драйвера:

находим драйвер

find /lib/modules -name bpctl_mod\*

копируем его в extra

cp bpctl_mod.ko /lib/modules/`uname -r`/extra depmod -a

проверяем работоспособность

bpctl_start bpctl_util all get_bypass

службу технической поддержки