Beta-версия 14.2

beta_rec
Отслеживайте текущую версию СКАТ и отправляйте заявки на обновление через Личный кабинет

Изменения в версии 14.2 BETA8

[DPI] Изменено: после проверки IPSNI откат на базовый протокол или протокол, заданный по SNI (если определен)

[DPI] Изменено: уменьшена глубина просмотра в попытках декодировь cname/sni

[CLI] Добавлена команда записи pcap с порта:

dev pcap <dev-name> rx|tx|any|off

rx — записывать принятые с порта пакеты

tx — записывать отправляемые в порт пакеты

any — rx и tx

off — завершить запись
Префиксы файлов pcap (dev - имя порта):

rx-dev — для rx

tx-dev — для tx

[NAT] Исправление консистентности очереди приватного адреса

[DPI] Решение проблемы выбора tx-порта для многозначных конфигураций: обратный пакет приоритетно посылается в тот порт, из которого был первоначальный пакет

[NAT] Исправление и оптимизация очереди портов приватного адреса:

Очередь портов приватного адреса распределена по потокам

Очередь портов приватного адреса разделена на "короткую" и "длинную".

[CLI][RG] Добавлено: команда rg show <IP> просмотра текущих данных по рейтинг-группе для абонента

Изменения в версии 14.2 BETA7

[DPI] Изменено: проверка на FakeSNI не производится если протокол определен по IP и нет mark1

[CG-NAT] Оптимизация команды статистики fdpi_ctrl list all status –service 11

[DPDK] Увеличен максимальный размер памяти до 256 ГБ

[DPI][BRAS] Добавлена услуга 20: полисинг по рейтинг группам (RG) и контроль квот по объему.
Создание профиля услуги 20:

Включить поддержку RG в fastdpi.conf
rating_group_count=0 — число rating group, 0 — RG отключены. Значение по умолчанию: 0

Подготовить текстовый файл, в котором для каждой рейтинг-группы прописать TBF-полисинг, квоту и действие по достижении квоты, пример:

rg4 tbf rate 1Mbit burst 1Mbit inbound.rate 8Mbit inbound.burst 1Mbit quota 100MB report
rg5 tbf rate 8Mbit burst 1Mbit inbound.rate 8Mbit inbound.burst 1Mbit quota 1GB block

report и block — это доступные действия по достижении квоты: report — сообщить о достижении квоты, но пропускать трафик далее; block — сообщить о достижении квоты и блокировать трафик по данной рейтинг-группе

Конвертировать тектовый файл в бинарный формат:

cat rg.txt | lst2rg rg.bin

Поместить полученный бинарный файл в директорию, откуда его будет читать DPI:

cp rg.bin /var/lib/dpi/rg.bin

Создать профиль услуги:

fdpi_ctrl load profile --service 20 --profile.name rg1 --profile.json '{ "rg_list" : "/var/lib/dpi/rg.bin" }'

max_profiles_serv20 — настройка максимального количества профилей. По умолчанию — 32.
Утилита rg2lst позволяет декодировать динарный файл в читаемый вид:

rg2lst rg.bin > rg.txt

[DPIUTILS] Добавлены утилиты lst2rg и rg2lst для конвертации профиля услуги 20

Изменения в версии 14.2 BETA6

[DPI] Добавлена проверка viber_cl по контейнеру

[DPI] Исправлено: переопределение облачных протоколов некоторыми встроенными

[DPI] Исправлено: добавлено определение протокола адресам в случае когда SNI уже в первом пакете для соблюдения приоритета IP/SNI

[DPI] Исправлено: определение DSCP с первого пакета для облачных протоколов, заданных по адресам

[NAT] Добавлено явное закрытие TCP-соединения при переиспользовании порта другим абонентом

[CLI] Добавлены новые поля в fdpi_cli dump flow cache command.
Опционально, если включена опция ipfix_reserved=1:

tmst='2026/04/22 23:42:30, -00:00:00.590 (154240017032649165 ticks)' — время начала сессии

pkts_0=15 pkts_1=16 — число переданных пакетов в двух направлениях

bts_0=5304 bts_1=9092 — число переданных байт в двух направлениях

pktd_0=0 pktd_1=0 — число отброшенных пакетов в двух направлениях

btd_0=0 btd_1=0 — число отброшенных байт в двух направлениях

host='waa-pa.clients6.google.com' — имя хоста если есть в протоколе

[NAT] Изменена работа с очередями публичных портов: порты с коротким временем жизни и с длинным временем жизни живут в разных очередях. Порты теперь являются элементами подочереди приватного адреса. Порт, к которому обращались из non-owner потока, может переиспользоваться сразу

[CLI] Добавлена установка rating group и контроля tethering через 18 услугу, в настройке профиля которой добавлены новые опциональные поля:
tethN, где возможные варианты:

teth0 — нет контроля tethering (default)

teth1 — есть контроль tethering: tethering присутствует

teth2 — есть контроль tethering: tethering отсутствует
rgN, где возможные варианты:

rg0 default (rg не установлена)

rg1 установлена rg=1
..

rg65535 установлена rg=65535
Пример задания 18 услуги:

подготавливаем текстовое описание настроек example.txt

http cs0 teth1 rg1
https cs0 teth1 rg1
http cs0 teth2 rg2
https cs0 teth2 rg2
dns cs1 teth1 rg1
dns cs1 teth2 rg2
default cs7 teth0 rg3

В данном примере по http, https протоколам отслеживается тетеринг и в зависимости от этого назначается соответсвующая rg. Отметим, что класс полисинга cs один и тот же. Аналогично по dns протоколу. По ВСЕМ остальным протоколам (default) нет контроля тетеринга и указана отдельная rg.

конвертируем во внутренний формат

cat example.txt|lst2dscp /tmp/example.bin

опционально проверяем обратной конвертацией

dscp2lst /tmp/example.bin

создаем профиль 18 услуги и назначаем абоненту (либо сразу назначаем неименованный профиль)

fdpi_ctrl load profile --service 18 --profile.name test_dscp --profile.json '{ "dscp" : "/tmp/example.bin" }'
fdpi_ctrl load --service 18 --profile.name test_dscp --login test_subs

Проверяем

fdpi_ctrl list --service 18 --login test_subs

В трассировке добавлено поле rg=N

[BRAS][DHCPv6] Исправлена отправка периодического ICMPv6 Router Adv DHCPv6-абонентам

[BRAS][pppoe] Исправлено изменение src/dst MAC в ethernet-заголовке пакета при терминации. Для PPPoE-пакетов терминация ethernet-заголовка должна проводится всегда. Но при включенной настройке bras_term_by_as=1 в ситуации, когда srcAS не помечена как term, изменения ethernet src/dst MAC не происходило.

Изменения в версии 14.2 BETA5

[BASE] Добавлена поддержка LLDP.
При включении поддержки LLDP fastDPI начинает эмитировать LLDP-пакеты (LLDPDU) на указанных портах. Входящие LLDP-пакеты безусловно дропаются.
Новые параметры fastdpi.conf (все параметры являются горячими, задаются в секции lldp):

enable — включение поддержки LLDP (булевый флаг). По умолчанию, если в файле конфигурации есть секция lldp, то enable=on; если такой секции нет, enable=off

chassis — строка — значение Chassis-Id. TLV Chassis-Id является обязательным в LLDP-пакете. Если не задано — полагается равным MAC-адресу, заданному в опции bras_arp_mac, если этой опции нет — MAC-адресу порта

ttl — число — значение TTL в секундах, по умолчанию 120

src_mac — MAC-адрес — значение source MAC в ethernet-заголовке LLDPDU. Если не задано — полагается равным MAC-адресу, заданному в опции bras_arp_mac, если этой опции нет — MAC-адресу порта

dest_mac — MAC-адрес — значение dest MAC в ethernet-заголовке LLDPDU. По умолчанию — 01:80:c2:00:00:0e (LLDPDU multicast)

system_name — строка — значение TLV System-Name пакета LLDPDU. Если не задано — TLV System-Name не включается в LLDPDU.

system_desc — строка — значение TLV System-Desc пакета LLDPDU. Если не задано — TLV System-Desc не включается в LLDPDU.

device=<имя_порта>;enable=<on|off>;desc=<port_desc> — имена портов, для которых надо посылать LLDPDU. Каждый порт задается в отдельном параметре device, имя порта — то, что задано в in_dev/out_dev. Для каждого порта можно задать следующие опции:

enable=on|off — включить или отключить отправку LLDPDU для этого порта, по умолчанию on (включено)

desc=строка — значение TLV Port-Desc пакета LLDPDU; если не задано — TLV Port-Desc не включается в LLDPDU
Отладочные опции:

trace — включение трассировки LLDP (булевый флаг)

pcap — запись LLDP-пакетов в PCAP (булевый флаг)

[CLI] Новые команды CLI: lldp enable, lldp disable — позволяют включать/выключать формирование LLDP-пакетов

[NAT] Улучшения в управлении лимитами сессий: для лимитов nat_tcp_max_sessions/nat_udp_max_sessions, задающих ограничения на количество выданных белых портов, исправлено уменьшение счетчика количества выданных портов, что могло приводить к небольшому превышению заданного лимита. Изменены счетчики whpf, whp_salfs, whp_lalfs, whp_ruse, whp_ruse_salfs, whp_ruse_lalfs и аналогичные счетчики в статистике по потокам (thr_salfs и другие), а также вывод команды nat show, чтобы отражать текущее актуальное использование портов, а не кумулятивное (накопительное)

[NAT] Исправлено: добавлена проверка актуальности NAT трансляций в режиме FullCone в случае nat_whp_lifetime < lifetime_flow: если в сессии появилась активность, а NAT-порт уже переиспользован, то выделяется новый порт

Изменения в версии 14.2 BETA4

[DPI] Добавлено детектирование протокола FakeTLS с валидацией

[DPI] Исправлено: переключение с QUIC_UNKNOWN на QUIC при успешном разборе SNI

[DHCP6-Proxy] Добавлена DHCPv6-опция 79 Client-LinkLayer-Address, содержащая MAC-адрес абонента, в Relay-Forward запросы к DHCPv6-серверу Framed-Pool

[VLAN-Rule][PPPoE] В команду vlan rule show добавлен вывод всех разрешений для Service-Name

[VLAN-Rule][PPPoE] Добавлено: полная поддержка Service-Name для QinQПоддерживаются правила:

без селективности по CVLAN: правила вида SVLAN.* с указанием SName и без

полный QinQ (svan.cvlan) с селективностью по SName

[VLAN-Rule][PPPoE] Рефакторинг поддержки Service-Name. В команды vlan rule add/rm добавляется поддержка PPPoE и Service-Name.
Добавление правила обработки PPPoE для указанного диапазона <Range> VLAn/QinQ:

vlan rule add <Range> pppoe [enable | drop | pass | delay N]

Добавление правила обработки PPPoE Service-Name для указанного диапазона <Range> и VLAn/QinQ:

vlan rule add <Range> pppoe sname <Service-Name> [enable | drop | pass | delay N]

Здесь <Service-Name> — имя PPPoE Service-Name в одинарных или двойных кавычках (можно без кавычек, если является идентификатором ([a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]*)
Разрешения:

enable - разрешена обработка PPPoE

drop - дропать пакеты PPPoE

pass - пропустить пакеты PPPoE насквозь без обработки

delay N - устанавливать PPPoE-сессию с задержкой в N секунд (0 < N < 16)

[IPFIX] Добавлена возможность отправки данных по протоколу UDP больше размера MTU (с IP фрагментацией)

[DNS] Добавлены параметры ajb_save_dns_answer_types и ajb_save_dns_request_types, которые позволяют задавать типы DNS запросов/ответов для записи в файл и отправку по IPFIX

[IPFIX] Исправлена ошибка установки таймаута отправки данных по умолчанию

[DHCP-Dual] Исправлено: некорректное формирование IPv6 PD-префикса для адресов из Framed-IPv6-Pool

[DHCP-Dual] Исправлено: падение при включении трассировки по mac bras_dhcp_trace_mac

[DHCP-Dual] Исправлено: последовательность запроса адресов DHCPv6, затем DHCPv4 приводила к лишней авторизации

[DHCP-Dual] Исправлено: трассировка ответов DHCPv6, если MAC-адрес стоит на трассировке

[DNS] Добавлена утилита dic2dns. Описание

Изменения в версии 14.2 BETA3

DPI

[DPI] Добавлен разбор туннеля GRE ERSPAN для режима check_tunnels=1

[DPI] Сообщение "Can't allocate record http_state" теперь выводится раз в 50000

[DPI] Добавлена проверка флага MARK2 для переопредления в QUIC_UNKNOWN_MARKED когда протокол QUIC еще в процессе определения SNI. Описание

BRAS

[BRAS][Router] Изменено вычитывание Linux route table при старте роутера. Описание

Изменения в версии 14.2 BETA2.1

NAT

[CG-NAT] Изменения оптимизации NAT.

Изменения в версии 14.2 BETA2

DPI

[DPI][DNS] Исправлена ошибка работы 19 услуги с IPv6 трафиком

BRAS

[BRAS][DHCP-Dual] Добавлен учет Lease-Time
В режиме DHCP Dual критически важно, чтобы Session-Timeout был в несколько раз (минимум в 4 раза) больше, чем Lease-Time. Если это условие нарушается, то Lease-Time полагается равным 1/4 от Session-Timeout.
Lease-Time берется из ответа RADIUS-авторизации (в порядке уменьшения приоритета):

атрибут DHCP-IP-Address-Lease-Time;

атрибут VasExperts-DHCP-Option-Num, задающий опцию 51;

DHCP-опция 51, если адрес распределен из Framed-Pool.
Если Lease-time не задан ни одним из вышеперечисленных способов, то полагается равным 1/16 от Session-Timeout.
Минимальные значения:

Session-Timeout — 600 секунд

Lease-Time — 60 секунд

NAT

[CG-NAT] Добавлена поддержка отключения кэша белых адресов для экспорта NAT трансляций. Настройка nat_dstaddr_cache_size=0 в /etc/dpi/fastdpi.conf

Изменения в версии 14.2 BETA1

DPI

[DPDK] Переход на новую версию DPDK 25.11. Описание

[DPI][NAT] Оптимизация при переполнении кэша приватный-публичный

[CLI][VLAN] В команду vlan rule dump добавлен параметр, определяющий, какой тип правил выводить: vlan rule dump [type]
type — rule type: perm, dhcp, all (default)
Вывести разрешения для VLAN:

vlan rule dump perm

Вывести правила только для DHCP:

vlan rule dump dhcp

Вывести все правила:

vlan rule dump

[CLI][DPI] Вывод команды fdpi_cli dump flow cache format расширен новыми полями. Описание

[BALANCER] Добавлена возможность использования vlan rule для фильтрации пакетов

[DPDK] Добавлено: новая опция dpdk_max_memzone [cold] — Установка DPDK max memzone count. По умолчанию, в DPDK max memzone count = 5120 (зависит от версии DPDK)
0 — использовать default-значение, зашитое в DPDK. Устанавливать значение больше имеет смысл для huge-конфигураций со многими картами, если на старте fastDPI получаем ошибку "Number of requested memzone segments exceeds maximum 5120"

[CLI][DHCP-Dual] Добавлено: поддержка команды dhcp show stat vrf

[DPDK] Новый engine dpdk_engine=7 с поддержкой явного указания диспетчеров
Данный движок поддерживает гетерогенные конфигурации, когда в одном кластере находятся порты разного типа — например, in-dev 100G порт, out-dev — несколько 10G портов.
Диспетчеры задаются в опциях dpdk_dispatch:

dpdk_dispatch=<список-портов>[;params]*

<Список-портов> задает, какие порты обслуживает данный диспетчер

params — дополнительные опции данного диспетчера. Доступные опции:

rss=N — включение RSS на всех портах данного диспетчера; будет создано N диспетчеров — по одному на каждую rx-очередь.

mempool_size=N — размер mbuf_pool для данного диспетчера. Каждый dpdk_dispatch имеет свой mempool, размер пулов может быть разным для разных dpdk_dispatch.
Опций dpdk_dispatch может быть много, каждая описывает отдельный диспетчер (или группу диспетчеров, если задано rss). Каждый порт кластера должен входить ровно в один параметр dpdk_dispatch. Для on-stick в dpdk_dispatch описывается *базовый* физический порт, а не on-stick порты, основанные на нем.
Фатальными ошибками конфигурации считаются следующие случаи:

порт кластера не входит ни в какой <список-портов> параметра dpdk_dispatch

порт кластера входит в <список-портов> нескольких различных параметров dpdk_dispatch

в <списке-портов> параметра dpdk_dispatch перечислены порты из разных кластеров, — каждый диспетчер должен обслуживать порты только одного кластера
Данный движок является универсальным в том смысле, что через него могут быть выражены все остальные движки, например:

dpdk_engine=0: один диспетчер на все порты
in_dev=port1:port2
out_dev=port3:port4
dpdk_dispatch=port1,port2,port3,port4
dpdk_engine=1: диспетчер на направление
in_dev=port1:port2
out_dev=port3:port4
dpdk_dispatch=port1,port2
dpdk_dispatch=port3,port4
dpdk_dispatch=2: диспетчер на направление c поддержкой RSS
dpdk_rss=4
in_dev=port1:port2
out_dev=port3:port4
dpdk_dispatch=port1,port2;rss=4
dpdk_dispatch=port3,port4;rss=4
dpdk_engine=3: диспетчер на мост
in_dev=port1:port2
out_dev=port3:port4
dpdk_dispatch=port1,port3
dpdk_dispatch=port2,port4
dpdk_engine=4: диспетчер на порт
in_dev=port1:port2
out_dev=port3:port4
dpdk_dispatch=port1
dpdk_dispatch=port2
dpdk_dispatch=port3
dpdk_dispatch=port4
dpdk_engine=6: диспетчер на мост с поддержкой RSS
dpdk_rss=4
in_dev=port1:port2
out_dev=port3:port4
dpdk_dispatch=port1,port3;rss=4
dpdk_dispatch=port2,port4;rss=4

Для диспетчера необходимо указывать используемый mempool.

Описатель mempool — только для dpdk_engine=7
Формат:

dpdk_mempool=name=<name>;size=N

name задает имя mempool (max 15 символов)
size задает размер (число элементов) mempool
Оба параметра являются обязательными
Опций dpdk_mempool может быть много, каждая описывает отдельный mempool

dpdk_mempool=...

Описатель диспетчера — только для dpdk_engine=7
Формат:

dpdk_dispatch=<список-портов>;mempool=<имя>[;params]*

<Список-портов> задает, какие порты обслуживает данный диспетчер
params — дополнительные опции данного диспетчера. Доступные опции:
mempool=<имя> — задает имя mempool для данного диспетчера (обязательный параметр)
rss=N — включение RSS на всех портах данного диспетчера; будет создано N диспетчеров, по одному на каждую rx-очередь.
Опций dpdk_dispatch может быть много, каждая описывает отдельный диспетчер (или группу диспетчеров, если задано rss)

dpdk_dispatch=...

[IPFIX] Исправлена ошибка при изменении опции ipfix_dev