Версия 14.0 Shooting Stars

В память о коллегах, которые внесли огромный вклад в развитие компании и ее продуктов и навсегда останутся в нашей памяти

Отслеживайте текущую версию СКАТ и отправляйте заявки на обновление через Личный кабинет

Изменения в версии 14.2

DPI

[DPDK] Переход на новую версию DPDK 25.11. Описание

[DPDK] Увеличен максимальный размер памяти до 256 ГБ

[DPDK] Замечание: в комплект поставки включена сборка fastdpi_dpdk2411 на основе DPDK 24.11 для поддержки некоторых старых моделей Mellanox, просьба запланировать апгрейд сетевых карт кого это затрагивает, т.к. вероятно в текущей и будущих версия DPDK их поддержка прекращена

[DPDK] Новый engine dpdk_engine=7 с поддержкой явного указания диспетчеров
Данный движок поддерживает гетерогенные конфигурации, когда в одном кластере находятся порты разного типа — например, in-dev 100G порт, out-dev — несколько 10G портов. Описание

[DPDK] Добавлено: новая опция dpdk_max_memzone [cold] — Установка DPDK max memzone count. Описание

[BALANCER] Добавлена возможность использования vlan rule для фильтрации пакетов. Описание

[DPI][DNS] Исправлена ошибка работы 19 услуги с IPv6 трафиком и Добавлена утилита dic2dns. Описание

[DPI] Добавлен разбор туннеля GRE ERSPAN для режима check_tunnels=1. Описание

[DPI] Сообщение "Can't allocate record http_state" теперь выводится раз в 50000

[DPI] Добавлена проверка флага MARK2 для переопредления в QUIC_UNKNOWN_MARKED когда протокол QUIC еще в процессе определения SNI. Описание

[DPI] Добавлено детектирование протокола FakeTLS с валидацией

[DPI] Исправлено: переключение с QUIC_UNKNOWN на QUIC при успешном разборе SNI

[LLDP] Добавлена поддержка LLDP. Описание

[DPI] Добавлена проверка viber_cl по контейнеру

[DPI] Исправлено: переопределение облачных протоколов некоторыми встроенными

[DPI] Исправлено: добавлено определение протокола адресам в случае когда SNI уже в первом пакете для соблюдения приоритета IP/SNI

[DPI] Исправлено: определение DSCP с первого пакета для облачных протоколов, заданных по адресам

[DPI] Изменено: проверка на FakeSNI не производится если протокол определен по IP и нет mark1

[DPI] Изменено: после проверки IPSNI откат на базовый протокол или протокол, заданный по SNI (если определен)

[DPI] Изменено: уменьшена глубина просмотра в попытках декодировь cname/sni

[DPI] Решение проблемы выбора tx-порта для многозначных конфигураций: обратный пакет приоритетно посылается в тот порт, из которого был первоначальный пакет

[DPI][RATING GROUP] Добавлена услуга 20: полисинг по рейтинг группам (RG) и контроль квот по объему.
Создание профиля услуги 20:

Включить поддержку RG в fastdpi.conf
rating_group_count=0 — число rating group, 0 — RG отключены. Значение по умолчанию: 0

Подготовить текстовый файл, в котором для каждой рейтинг-группы прописать TBF-полисинг, квоту и действие по достижении квоты, пример:

rg4 tbf rate 1Mbit burst 1Mbit inbound.rate 8Mbit inbound.burst 1Mbit quota 100MB report
rg5 tbf rate 8Mbit burst 1Mbit inbound.rate 8Mbit inbound.burst 1Mbit quota 1GB block

report и block — это доступные действия по достижении квоты: report — сообщить о достижении квоты, но пропускать трафик далее; block — сообщить о достижении квоты и блокировать трафик по данной рейтинг-группе

Конвертировать тектовый файл в бинарный формат:

cat rg.txt | lst2rg rg.bin

Поместить полученный бинарный файл в директорию, откуда его будет читать DPI:

cp rg.bin /var/lib/dpi/rg.bin

Создать профиль услуги:

fdpi_ctrl load profile --service 20 --profile.name rg1 --profile.json '{ "rg_list" : "/var/lib/dpi/rg.bin" }'

max_profiles_serv20 — настройка максимального количества профилей. По умолчанию — 32.
Утилита rg2lst позволяет декодировать динарный файл в читаемый вид:

rg2lst rg.bin > rg.txt

BRAS

[BRAS][DHCP-Dual] Добавлен учет Lease-Time. Описание

[BRAS][Router] Изменено вычитывание Linux route table при старте роутера. Описание

[DHCP6-Proxy] Добавлена DHCPv6-опция 79 Client-LinkLayer-Address, содержащая MAC-адрес абонента, в Relay-Forward запросы к DHCPv6-серверу Framed-Pool

[DHCP-Dual] Исправлено: некорректное формирование IPv6 PD-префикса для адресов из Framed-IPv6-Pool

[DHCP-Dual] Исправлено: падение при включении трассировки по mac bras_dhcp_trace_mac

[DHCP-Dual] Исправлено: последовательность запроса адресов DHCPv6, затем DHCPv4 приводила к лишней авторизации

[DHCP-Dual] Исправлено: трассировка ответов DHCPv6, если MAC-адрес стоит на трассировке

[BRAS][DHCP-Dual] Исправлено: анонс IPv4-адреса абонента

[BRAS][CLI][DHCP-Dual] Добавлено: поддержка команды fdpi_cli dhcp show stat vrf

[VLAN-Rule][PPPoE] Добавлено: полная поддержка Service-Name для QinQ. Описание

NAT

[NAT] Добавлена поддержка отключения кэша белых адресов для экспорта NAT трансляций. Настройка nat_dstaddr_cache_size=0 в /etc/dpi/fastdpi.conf

[NAT] Изменения оптимизации NAT.

[NAT] Улучшения в управлении лимитами сессий: для лимитов nat_tcp_max_sessions/nat_udp_max_sessions, задающих ограничения на количество выданных белых портов, исправлено уменьшение счетчика количества выданных портов, что могло приводить к небольшому превышению заданного лимита. Изменены счетчики whpf, whp_salfs, whp_lalfs, whp_ruse, whp_ruse_salfs, whp_ruse_lalfs и аналогичные счетчики в статистике по потокам (thr_salfs и другие), а также вывод команды nat show, чтобы отражать текущее актуальное использование портов, а не кумулятивное (накопительное)

[NAT] Исправлено: добавлена проверка актуальности NAT трансляций в режиме FullCone в случае nat_whp_lifetime < lifetime_flow: если в сессии появилась активность, а NAT-порт уже переиспользован, то выделяется новый порт

[NAT] Добавлено явное закрытие TCP-соединения при переиспользовании порта другим абонентом

[NAT] Изменена работа с очередями публичных портов: порты с коротким временем жизни и с длинным временем жизни живут в разных очередях. Порты теперь являются элементами подочереди приватного адреса. Порт, к которому обращались из non-owner потока, может переиспользоваться сразу

[NAT] Оптимизация команды статистики fdpi_ctrl list all status –service 11

[NAT] Исправление консистентности очереди приватного адреса

[NAT] Исправление и оптимизация очереди портов приватного адреса:

Очередь портов приватного адреса распределена по потокам

Очередь портов приватного адреса разделена на "короткую" и "длинную".

[NAT][CLI] Исправлена работа fdpi_cli ping для NAT абонентов

[NAT][CLI] Исправлена работа команды fdpi_cli nat show

[NAT] Оптимизация при переполнении кэша приватный-публичный

CLI

[CLI] Новые команды CLI: lldp enable, lldp disable — позволяют включать/выключать формирование LLDP-пакетов. Описание

[CLI] Добавлены новые поля в fdpi_cli dump flow cache command. Описание

[CLI] Добавлена установка rating group и контроля tethering через 18 услугу, в настройке профиля которой добавлены новые опциональные поля:
tethN, где возможные варианты:

teth0 — нет контроля tethering (default)

teth1 — есть контроль tethering: tethering присутствует

teth2 — есть контроль tethering: tethering отсутствует
rgN, где возможные варианты:

rg0 default (rg не установлена)

rg1 установлена rg=1
..

rg65535 установлена rg=65535
Пример задания 18 услуги:

подготавливаем текстовое описание настроек example.txt

http cs0 teth1 rg1
https cs0 teth1 rg1
http cs0 teth2 rg2
https cs0 teth2 rg2
dns cs1 teth1 rg1
dns cs1 teth2 rg2
default cs7 teth0 rg3

В данном примере по http, https протоколам отслеживается тетеринг и в зависимости от этого назначается соответсвующая rg. Отметим, что класс полисинга cs один и тот же. Аналогично по dns протоколу. По ВСЕМ остальным протоколам (default) нет контроля тетеринга и указана отдельная rg.

конвертируем во внутренний формат

cat example.txt|lst2dscp /tmp/example.bin

опционально проверяем обратной конвертацией

dscp2lst /tmp/example.bin

создаем профиль 18 услуги и назначаем абоненту (либо сразу назначаем неименованный профиль)

fdpi_ctrl load profile --service 18 --profile.name test_dscp --profile.json '{ "dscp" : "/tmp/example.bin" }'
fdpi_ctrl load --service 18 --profile.name test_dscp --login test_subs

Проверяем

fdpi_ctrl list --service 18 --login test_subs

В трассировке добавлено поле rg=N

[BRAS][DHCPv6] Исправлена отправка периодического ICMPv6 Router Adv DHCPv6-абонентам

[BRAS][pppoe] Исправлено изменение src/dst MAC в ethernet-заголовке пакета при терминации. Для PPPoE-пакетов терминация ethernet-заголовка должна проводится всегда. Но при включенной настройке bras_term_by_as=1 в ситуации, когда srcAS не помечена как term, изменения ethernet src/dst MAC не происходило.

[CLI] Добавлена команда записи pcap с порта:

dev pcap <dev-name> rx|tx|any|off

rx — записывать принятые с порта пакеты

tx — записывать отправляемые в порт пакеты

any — rx и tx

off — завершить запись
Префиксы файлов pcap (dev - имя порта):

rx-dev — для rx

tx-dev — для tx

[CLI][RG] Добавлено: команда rg show <IP> просмотра текущих данных по рейтинг-группе для абонента

[CLI][VLAN] В команду vlan rule dump добавлен параметр, определяющий, какой тип правил выводить: vlan rule dump [type]. Описание

[CLI][DPI] Вывод команды fdpi_cli dump flow cache format расширен новыми полями. Описание

[VLAN-Rule][PPPoE] В команду vlan rule show добавлен вывод всех разрешений для Service-Name. Описание

[VLAN-Rule][PPPoE] Рефакторинг поддержки Service-Name. В команды vlan rule add/rm добавляется поддержка PPPoE и Service-Name. Описание

IPFIX

[IPFIX] Добавлена возможность отправки данных по протоколу UDP больше размера MTU (с IP фрагментацией)

[IPFIX] Исправлена ошибка установки таймаута отправки данных по умолчанию

[IPFIX] Исправлена ошибка при изменении опции ipfix_dev

[IPFIX][DNS] Добавлены параметры ajb_save_dns_answer_types и ajb_save_dns_request_types, которые позволяют задавать типы DNS запросов/ответов для записи в файл и отправку по IPFIX. Описание

Утилиты

[DPIUTILS] Добавлены утилиты lst2rg и rg2lst для конвертации профиля услуги 20

Изменения в версии 14.1

DPI

[DPI][ajb_save_vlan] Исправлена ошибка при работе движка в режиме только для чтения

[DPDK][tap_device] Исправлено: задание длины tx-очереди опцией dpdk_tx_queue_size. Ранее длина tx-очереди TAP-девайса безусловно задавалась равно 256, на что VMware VMXNET3 Ethernet Controller ругался: ETHDEV: Invalid value for nb_tx_desc(=256), should be: ⇐ 4096, >= 512, and a product of 1

[LAG] Исправлено: добавлена балансировка для пакетов pass

[DPI][ip_node stg] Добавлена статистика по заселению buckets. Новая CLI-команда stat storage ip4 detail выводит статистику по заполнению buckets в IPv4 node storage

[DPI] Добавлена валидация протоколу MULTIPROXY_STRONG

[DPI] Улучшена масштабируемость на 128-ядерных системах

[DPI][log] Улучшена подсистема логирования в случаях переполнения log файлов.

[DPI][tethering] Добавлено детектирование tethering. Параметр tethering_ttl_allowed = 128:64 [hot] - определяет список допустимых значений TTL для трафика от абонента, которые не считаются tethering. Значения перечисляются через ':'. Количество значений до 256 (0-255). Описание

BRAS

[BRAS][framed-route] Исправлено: передача Framed-Route при изменении логина абонента. При изменении логина подсети Framed-Route оставались подключенными к старому логину, и все услуги и полисинг для подсетей Framed-Route брались от старого логина.

[BRAS] Добавлена опция bras_disable_l3_auth — явный запрет L3 auth в режиме L2 BRAS для всех абонентов. Описание

[BRAS] Добавлен новый флаг для абонента — запрет L3 auth для конкретного абонента. Этот флаг можно установить/снять только через CLI: в команду subs prop set добавлен новый параметр disable_l3_auth=[1:0]. Описание

[BRAS][srcIP spoofing] Добавлена фильтрация по флагам source AS на пути subs→inet до приема пакета в обработку для блокирования исходящего от оператора DDOS с подменой IP-адреса. Описание

[BRAS][PPP] В команду ppp show stat добавлена статистика по утилизации БД-сессий. Описание

[BRAS][PCEF][Policing] Добавлено конфигурирование общего полисинга из параметров переданных в атрибуте VasExperts-Policing-Profile с префиксом BR##. Описание

[BRAS][PCEF][Services] Добавлено конфигурирование персонального (noname) профиля пользователя для сервисов из параметров переданных в атрибуте VasExperts-Service-Profile с префиксом BP##. Описание

[BRAS][PCEF][rating-group] Новые опции (cold, требуется рестарт fastDPI):

rating_group_count — число rating group, 0 — RG отключены. Значение по умолчанию: 0

rating_group_max_subs — max число абонентов с RG. Значение по умолчанию: 0 (RG отключены)
Описание

[BRAS][PCEF][rating-group][RADIUS Accounting] Вывод статистики по RG в RADIUS Accounting. Статистика по RG передается в отдельных пакетах Interim-Update. Описание

[BRAS][PCEF][rating-group][CLI] Добавлено: CLI-команда subs traffic stat. Команда для указанного абонента выводит биллинговую статистику и статистику по rating group, если они подключены у абонента. Описание

[BRAS][PCEF][rating-group][RADIUS Accept] Добавлено: задание услуги RG при авторизации. Накопление статистики по RG может быть включено только если включена услуга 9 (bill stat) для конкретного абонента. Описание

[BRAS][SHCV][hot] Добавлен контроль активности static IP L2-абонента (абонента, которому при L3-авторизации RADIUS возвратил флаг VasExperts-L2-User=1). Описание

[BRAS][DHCP][hot] Для опции bras_dhcp_check_secondary_keys (контроль вторичных ключей) доступны новые значения 2 — контролировать только opt82 и 4 — контролировать только QinQ. Описание

[BRAS][L2TP] Исправлено: падение при получении дубля out-of-order ctl-пакета

[BRAS][dhcp-relay] Добавлена возможность сохранения значения поля siaddr.
Новый флаг в опции bras_dhcp_server: keep_siaddr=1 — сохранять поле siaddr DHCP-пакета. Пример:

bras_dhcp_server=188.227.73.42%eth0;arp_proxy=1;reply_port=67;keep_siaddr=1

По умолчанию поле siaddr может быть модифицировано, чтобы скрыть реальный адрес DHCP-сервера. Описание

[BRAS][CLI] Добавлено: команда subs db stat вывода статистики по БД L2 BRAS. Описание

[BRAS][DHCP6] Исправлено: падение при обработке DHCPv6 с некорректной длиной в UDP-заголовке

NAT

[CG-NAT] Добавлен rx_dispatcher=3 — метод с равномерной балансировкой по произвольному количеству потоков с поддержкой NAT 1:1 с возможностью назначения конкретных Публичных адресов, без требования назначения конкретного Приватного адреса на абонента. Описание

[CG-NAT] Учет времени жизни трансляции в команде fdpi_ctrl list status –service 11 –login UserName (–ip IP). В выводе команды появились дополнительные поля: active_sess_tcp — количество активных NAT-трансляций для TCP и active_sess_udp — количество активных NAT-трансляций для UDP.
Активность трансляции определяется временем ее последнего использования и параметром времени жизни, задаваемого в опциях кластера. Описание

[CG-NAT][CLI] Учет времени жизни трансляции в команде nat show <internal_ip> [<lifetime>]. Выводит список всех NAT трансляций для заданного серого IP. Описание

CLI

[CLI] Добавлена команда subs bind show просмотра списка IP-адресов, привязанных к логину <login>. Описание

[CLI] Добавлено: CLI-команда stat http. Эта команда выводит внутреннюю статистику, аналогичную выводу в fastdpi_stat.log. Описание

[CLI] Фикс команд list status –service 11 (NAT) и nat show

IPFIX

[IPFIX] Хранение информации о TTL из заголовка IP-пакетов. Описание
В статистику Full NetFlow в формате IPFIX добавлены:

TTL пакетов, id 192. Поле используется для обоих направлений: subs2inet и inet2subs

Rating group, id 2020

[IPFIX] Исправлена ошибка конвертирования времени в unix формат

[IPFIX] В Full NetFlow IPFIX добавлены новые 64-bit поля. Описание
service_flags - информация о метках, которые получил flow в DPI. Детектированный tethering сообщается по IPFIX в бите 1 поля service_flags. Доступны 63 бита для дальнейшего использования.
detection_flags - зарезервировано под метод детекции.
action_flags - зарезервировано под передачу какие действия были с flow.

[IPFIX] В Full NetFlow IPFIX исправлена передача TTL в одном поле с идентификатором 192 в зависмости от направления. Описание

Утилиты

[utils] Добавлена утилита name2custom для просмотра списка протоколов, загруженных из облака (в отличие от встроенных)

RADIUS

[FastRADIUS] Добавлена поддержка записи в syslog. Новый параметр syslog_level в fdpi_radius.conf — уровень записи сообщений из alert-лога в syslog. 0 — запись в syslog отключена (значение по умолчанию). Описание

[FastRADIUS] Добавлено извлечение RADIUS атрибута 3GPP User Location Info и его отправка в IPFIX. Описание

Изменения в версии 14.0

DPI

[DPI] Переход на DPDK 24.11, поддержка новых сетевых карт (Intel E830 200G, Intel E610, Napatech SmartNIC). Описание

[DPI] Добавлены новые протоколы: AGORA_STREAMS(49314), AZAR_CALL(49315), WECHAT_CALL(49316), TEAMS_CALL(49317). Список протоколов

[DPI] Улучшена поддержка протоколов LINE_CALL, VYKE_CALL. Список протоколов

[DPI] Исправлена работа smartdrop

[DPI] Добавлена валидация для сложносоставных протоколов. Список протоколов

[DPDK] Максимальное число диспетчеров увеличено до 32. Описание

[DPI] Добавлены облачные протоколы с идентификаторами 55296..58367

[DPI] Добавлен протокол DOQ 49318 (DNS-over-QUIC)

[DPDK] Добавлен dpdk_engine=6 (mqrx-bridge) — количество RSS диспетчеров на мост. Описание

[DPDK] Удалены выделенные mempool. Опция fastdpi.conf dpdk_emit_mempool_size объявлена устаревшей и более не используется.

[DPI] Понижен приоритет определения telegram_tls

[DPI] Улучшено детектирование WECHAT и WECHAT_CALL

[DPI] Добавлен протокол FakeTLS (49319) c валидацией

[VLAN-Rule] Перенос данных vlan group из UDR в SDR. Глобальные правила для vlan drop/pass/hide/permit, заданные прежней CLI-командой vlan group, сконвертированы и перенесены из UDR в SDR c удалением из UDR. Описание

До 14 версии используется только одна встроенная база данных UDR (User Data Repository) предназначена для постоянного хранения данных об услугах, полисингах и других настройках FastDPI.
С 14 Версии вводится разделение UDR на UDR и SDR. Разделение происходит автоматически при обновлении версии.
SDR (System Data Repository) предназначена для хранения настроек FastDPI, не связанных с абонентами. Можно считать, что SDR является продолжением fastdpi.conf. Никакой специальной активации SDR не требуется — необходимые .mdb-файлы создаются автоматически при включении соответствующего режима в fastdpi.conf.

[VLAN] VLAN rules — добавлены CLI-команды. Описание

[VRRP] Исправлено: корректная обработка изменения опции vrrp_enable

[SNMP] Создан модуль мониторинга компонентов системы по SNMP

[IPv6] Добавлена возможность определения направления в комбинированном трафике (IN+OUT в одном порту) на основе признака local для IP-адресов. Включается опцией combined_io_direction_mode

[VLAN-Rule] Добавлена поддержка 'any' вместо '*' при описании диапазона VLAN. Описание

[DPI][LOG] Сообщение о нехватке ssl парсеров пишется в slave лог не на каждое событие, а с периодичностью 1/50000

[DPI] Добавлены протоколы ZALO_CALL(49320) and VK_CALL(49321)

[DPI] Исправлена работа блокировки в режиме hard для SSL

[DNS] Добавлена возможность подстановки/блокировки/отброса DNS запросов A, AAAA, MX, HTTPS. Описание

[DPI] Добавлен протокол BIGO_CDN(49324)

[DPI] Добавлена поддержка UDP для BIGOTV

[DPDK] Удаление устаревших настроек rx channels и связанных с ними проверок

[PCAP] Добавлена возможность сохранять трафик заданного vlan с помощью параметра ajb_save_vlan. Описание

BRAS

[BRAS] Поддержка DHCP-Dual. Описание

[BRAS] Поддержка терминации L2TP. Описание

[BRAS][PPP] Ключ PPP-сессий сделан составным: l2subs_id + tunnel-IP. Для PPPoE-сессий туннельного IP нет (tunnel-IP=0). CLI-команды, принимающие в качестве ключа subs_id (subs prop show, l2tp show session, l2tp term и пр.) теперь могут возвратить несколько записей с одинаковым l2subs_id. Описание

[BRAS][subs_grooming] Исправлено: возможное падение из-за гонки при остановке fastDPI

[BRAS][DHCP] Исправлено: падение при разборе ответа Framed-Pool Renew, если в ответе нет DHCP опций

[BRAS] Исправлена совместимость с прежним форматом 18 услуги, где было меньше протоколов и оба поля в профиле нужно было заполнять

[BRAS][Framed-Route] Исправлено: возможная корка при освобождении памяти

[BRAS] Рефакторинг связи с PCRF: в новой реализации все подключения равнозначны, ошибка на любом из них приводит к переподключению всех соединений и переходу на другой PCRF. Добавлены CLI-команды:

pcrf connect show — вывод текущего состояния и накопленной статистики по соединениям c PCRF.

Принудительное подключение к указанному PCRF pcrf connect switch [<pcrf_index>], где <pcrf_indxed> — индекс строки соединения в параметре auth_server. Если <pcrf_indxed> не указан — полагается равным 0.
Описание

[PCRF][PPP][Framed-pool] Добавлено: в DHCP-опцию Client-Id включается также tunnel-IP как часть идентификатора абонента. Подробнее в разделах Поддержка IPv4-пулов и Поддержка IPv6-пулов

[PCRF][Acct] Исправлено: отключение отправки Interim-Update. Явное задание Acct-Interim-Interval = 0 в ответе Радиуса должно отключать отправку Interim-Update. Подробнее в разделах acct-interim-interval, PPPoE Radius Access-Request

[PCRF] Добавлена поддержка задания услуги 19 "Подмена DNS", профиль обязателен. Описание

[BRAS][DHCP] Изменено: алгоритм скользящего окна для rate limit

[BRAS] Исправлено: ошибка при сравнении времени при загрузке ip_prop из UDR

[Acct] Добавлен атрибут VASExperts-Service-Type. Radius acct start/interim/stop в атрибуте VASExperts-Service-Type передается тип авторизации. Описание

[PCRF][L2TP] Исправлено: атрибуты NAS для L2TP при авторизации

[BRAS][L2TP] Исправлено: data race при закрытии сессии

[BRAS][L2TP] Исправлено: data race при создании туннеля

[BRAS][L2TP] Исправлено: поле длины в заголовке L2TP для data-пакетов. Согласно RFC, в data-пакетах поле len L2TP-заголовка является опциональным. Некоторые реализации client L2TP не понимают data-пакеты с полем len в L2TP-заголовке. Это исправление корректирует поведение FastDPI: если data-пакеты от абонента приходят без поля len, то и СКАТ будет посылать data-пакеты без этого поля. Если же data-пакеты от абонента содержат поле len, СКАТ также будет его включать.

[BRAS] Исправлено: отправка команд из pending_queue. В некоторых случаях (например, при переходе состояний pcrf-монитора initial → connected) не вызывалась отправка команд из pending_queue, что приводило к "зависанию" команды в очереди на неопределенное время (до переподключения в результате ошибки сокета).

CLI

[VASE_CLI] Создан универсальный CLI для управления DPI, BRAS, DHCP(KEA), ROUTER(BIRD) с поддержкой авторизации и логгирования команд в TACACS (требуется VEOS 8.x). Описание

[CLI] Добавлена поддержка subs_id в команды dhcp show, dhcp reauth, dhcp6 show, dhcp6 reauth и dhcp disconnect. Описание

В CLI-команду dev info добавлено имя LAG, в который входит порт. Описание

[CLI] Добавлены команды вывода свойств и статистики mempool

hal mempool props
hal mempool stat

Для вывода статистики mempool требуется сборка DPDK с включенным сбором статистики

[CLI] Добавлено: команда stat flow ip6 вывода статистики по IPv6 flow. Описание

[CLI] Добавлено: команда stat flow ip4 вывода статистики по IPv4 flow. Аналог вывода в fastdpi_stat.log. Описание

[CLI] Добавлена команда stat netflow. Вывод общей статистики по Netflow/IPFIX (то же, что выводится в fastdpi_stat.log в разделе "Statistics on NFLW_export"). Описание

[CLI] Добавлена команда stat firewall. Описание

IPFIX

[IPFIX/Neflow] Добавлена возможность изменения параметров IPFIX/Netflow без перезагрузки fastDPI с помощью параметра ipfix_reserved. Описание

[IPFIX] Добавлена агрегация сообщений для IPFIX потоков FullFlow/DNS/META/NAT

[IPFIX] Добавлен параметр ipfix_mtu_limit, ограничивающий для udp-пакетов IPFIX максимальный размер передаваемого сообщения. Подробнее: Настройка экспорта Clickstream, Настройка экспорта и шаблон Full NetFlow в формате IPFIX

[IPFIX DNS] В IPFIX DNS добавлены новые элементы 224 (ipTotalLength) и 43823:3206 (DNS transaction id). Описание

[IPFIX] Исправлены ошибки реинициализации IPFIX экспортеров

[IPFIX DNS] Добавлена возможность отправки DNS MX ответов по IPFIX. Включается путем установки 3 бита (4) параметра ajb_save_dns. Описание

[IPFIX] Исправлена ошибка формирования ExportTime в IPFIX Fullflow

[IPFIX] Добавлена настраиваемая отправка счетчиков drop octets/packets при формировании IPFIX fullflow. Описание

RADIUS

[FastRadius] Можно задать bind_ipv6_address и bind_ipv6_subnet одновременно. При наличии маски 128 в Framed-IPv6-Prefix она не проверяется на ограничение по значению bind_ipv6_subnet. Описание

Router

[Router] Анонсирование белых адресов абонентов для NAT 1:1 по одному и после авторизации. Описание

[Router] Исправлено: перехват и отвод IPv6-пакетов на tap-интерфейсы. Link-local адреса не отводились на tap, даже если это явно задано в настройках router.subnet6.

Утилиты

[DPIUTILS] Обновлена утилита checknat. Описание

[DPIUTILS] Обновлена утилита dns2dic с поддержкой блокировки доменов. Описание