Инструкции по установке СКАТ по схеме в разрыв

Установите и запустите СКАТ. Требования по установке.

Установите IP адрес.

В Service Desk подайте заявку на установку лицензии и fastDPI.

После их установки необходимо внести следующие параметры в etc/dpi/fastdpi.conf:

Настроить транзит:

in_dev=dna0 out_dev=dna1 #Scale factor is about 1 for every 1 Gigabit of bandwidth scale_factor=10 timeout_check_dev=0 #FDPI Control ctrl_port=29000 ctrl_dev=lo #Turn on UDP detection only_tcp=0 #Turn on UDR udr=1

Сбор статистики:

http_parse_reply=1 netflow=8 netflow_full_collector_type=2 netflow_dev=eth3 netflow_timeout=20 netflow_full_collector=172.18.254.124:1500 netflow_rate_limit=30 netflow_passive_timeout=40 netflow_active_timeout=120 #URL upload ipfix_dev=eth3 ipfix_tcp_collectors=172.18.254.124:1501 ipfix_observation=127 #SIP ipfix_meta_tcp_collectors=172.18.254.124:1511 rlimit_fsize=32000000000

Дальнейшие настройки производятся в зависимости от того, какие компоненты планируется использовать. Настройки расписаны в разделе 3 в соответствующих компонентах.