Инструкции по установке СКАТ по схеме в разрыв

Подготовьте сервер согласно требованиям

Установите и настройте ОС VEOS

Установите IP адрес

В Service Desk подайте заявку на установку лицензии и fastDPI.

После их установки необходимо внести следующие параметры в etc/dpi/fastdpi.conf:

Настроить транзит:

in_dev=01:00.0 out_dev=01:00.1 #Scale factor is about 1 for every 1 Gigabit of bandwidth scale_factor=10 timeout_check_dev=0 #FastDPI Control ctrl_port=29000 ctrl_dev=lo #Turn on UDR udr=1

Сбор статистики:

#FullNetflow/IPFIX netflow=8 netflow_full_collector_type=2 netflow_dev=eth3 netflow_timeout=20 netflow_full_collector=172.18.254.124:1500 netflow_rate_limit=30 netflow_passive_timeout=40 netflow_active_timeout=120 #ClickStream/IPFIX ipfix_dev=eth3 ipfix_tcp_collectors=172.18.254.124:1501 #SIP ipfix_meta_tcp_collectors=172.18.254.124:1511 rlimit_fsize=32000000000

Дальнейшие настройки производятся в зависимости от того, какие компоненты планируется использовать. Настройки описаны в разделе Компоненты СКАТ.