Инструкция по установке СКАТ по схеме on-stick

Подробное описание режима on-stick в разделе Настройка on-stick и LAG/LACP

Подготовьте сервер согласно требованиям

Установите и настройте ОС VEOS

Установите IP адрес

В Service Desk подайте заявку на установку лицензии и fastDPI.

После их установки необходимо внести следующие параметры в etc/dpi/fastdpi.conf:

dpdk_device=port1:pci:86:00.0 dpdk_device=port2:pci:86:00.1 lag { name=LACP device=86:00.1 device=86:00.0 lacp=1 system_id=6c:b3:11:60:fa:66 priority=32768 balance_algo=0 } onstick_device { base=port1 filter=vlan(101,102) | qinq subs=subs1 inet=inet1 } onstick_device { base=port2 filter=vlan(101,102) | qinq subs=subs2 inet=inet2 } in_dev=subs1:subs2 out_dev=inet1:inet2

Дальнейшие настройки производятся в зависимости от того, какие компоненты планируется использовать. Настройки описаны в разделе Компоненты СКАТ.

Схема реализации