3 DHCP сервер

Компонент активируется в сценарии с локальным DHCP сервером. Рекомендуем использовать Kea DHCP сервер. Также возможно использование СКАТ в режимах DHCP-relay (перенаправление запросов на определенный сервер) и DHCP RADIUS proxy (информация о настройках передается в ответах RADIUS, а СКАТ выступает в качестве DHCP сервера).