DHCP сервер

Компонент активируется в сценарии с локальным DHCP сервером. Рекомендуем использовать Kea DHCP сервер.
Также возможно использование СКАТ в режимах DHCP Relay agent и DHCP Radius proxy.

DHCP RADIUS proxy (информация о настройках передается в ответах RADIUS, а СКАТ выступает в качестве DHCP сервера)

PPPoE

Часть пулов можно использовать в режиме DHCP-relay (перенаправление запросов на определенный сервер), но по отличной схеме