Способы получения NAT трансляций

Есть 2 способа формирования NAT лога в QoE Stor (сервере статистики)
1. Получать NAT Flow отдельным потоком с DPI. Для этого на устройстве DPI необходимо настроить экспорт трансляций на внешние коллекторы
2. Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor

1. Настройка получения отдельного потока NAT Flow

Перейти: Главное меню → Администратор → Конфигурация сервера QoE Stor → Конфигурация сервера QoE Stor

Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый рессивер; выбрать "Тип ресивера" - NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить"

2.Формирование NAT Flow из FullFlow