Настройка экспорта статистики

Настройка в fastdpi.conf
Версия DPIUI2 должна быть не ниже 2.1.0!

Перейти в раздел Управление DPI → Конфигурация.

Перейти на вкладку "Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям" и выполнить следующие настройки:

Установить в параметре neflow значение "Экспорт полной статистики по сессиям"

Установить в параметре netflow_full_collector_type значение "Экспорт ipfix на tcp колллектор"

Ввести сокет fullflow-ресивера в параметре netflow_full_collector

Параметр netflow_full_port_swap оставить пустым или равным "Сохранять оригинальные номера портов".

Перейти на вкладку "Запись PCAP, экспорт IPFIX (Кликстрим и метаданные: SIP, FTP)"

Ввести сокет clickstream-ресивера в параметре ipfix_tcp_collectors.

Сохранить конфигурацию

Перезапустить DPI

Присвоение номера DPI

Перейти в раздел Администратор → Оборудование.

Для каждого устройства ввести Индентификатор на IPFIX коллекторе.

Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor

Чтобы просматривать QoE отчеты, необходимо настроить подключение DPIUI2 к QoE Stor.
Подробнее в разделе Настройка подключения к QoE Stor