Настройка экспорта статистики

Конфигурация в CLI
Версия DPIUI2 должна быть не ниже 2.1.0!

Перейти в раздел Управление DPI → Конфигурация.

Перейти на вкладку "Сбор и анализ статистики по протоколам и направлениям" и выполнить следующие настройки:

Установить в параметре neflow значение "Экспорт полной статистики по сессиям"

Установить в параметре netflow_full_collector_type значение "Экспорт ipfix на tcp колллектор"

Ввести сокет fullflow-ресивера в параметре netflow_full_collector

Параметр netflow_full_port_swap оставить пустым или равным "Сохранять оригинальные номера портов".

Перейти на вкладку "Запись PCAP, экспорт IPFIX (Кликстрим и метаданные: SIP, FTP)"

Ввести сокет clickstream-ресивера в параметре ipfix_tcp_collectors.

Сохранить конфигурацию

Перезапустить DPI

Настройка экспорта NAT Flow

Есть 3 способа формирования NAT лога в QoE Stor (сервере статистики)

Получать NAT Flow отдельным потоком со СКАТ. Для этого на устройстве СКАТ необходимо настроить экспорт трансляций на внешние коллекторы;

Получить NAT Flow из Netstream сторонних систем (не СКАТ);

Формировать NAT Flow из FullFlow средствами QoE Stor.

Настройка получения отдельного потока NAT Flow с DPI или NETSTREAM

Перейти: Администратор → Конфигурация QoE Stor;

Перейти в раздел "Ресиверы"; добавить новый ресивер; выбрать "Тип ресивера" — NAT Флоу; дозаполнить форму добавления ресивера и нажать кнопку "Применить";

Перейти в раздел формы "Настройки журнала NAT";

Включить заполнение привязки IP-LOGIN из fullflow (FILL_IP_LOGIN_BINDING_FROM_FULLFLOW);

Включить добавление LOGIN в журнал NAT из привязки IP-LOGIN (NAT_ADD_LOGIN_FROM_IP_LOGIN_BINDING).

Включение импорта событий NAT из FullFlow

Для включения импорта событий из FullFlow, передаваемого с DPI в QoE Stor:

Перейти: Администратор → Конфигурация QoE Stor;

Импорт событий NAT из fullflow (NAT_IMPORT_FROM_FULLFLOW) — Включить.

Агрегация NAT Flow

Перейти: Администратор → Конфигурация QoE Stor;

Выбрать "Настройки журнала NAT" → Выбрать поля для сохранения при агрегации журнала NAT, Интервал времени заполнения лога (по умолчанию 15 минут);

Сохранить изменения и перезапустить сервис.

Присвоение номера DPI

Перейти в раздел Администратор → Оборудование.

Для каждого устройства ввести Индентификатор на IPFIX коллекторе.

Настройка подключения DPIUI2 к QoE Stor

Чтобы просматривать QoE отчеты, необходимо настроить подключение DPIUI2 к QoE Stor.
Подробнее в разделе Настройка подключения к QoE Stor