1 Конфигурация QoE Stor

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Администратор, затем нажмите пункт меню Конфигурация QoE Stor.

Данный раздел состоит из двух подразделов: «Ноды QoE Stor» и «Конфигурация».

Ноды QoE Stor

В данном подразделе находятся серверы пользователя. Для создания или просмотра пользовательского сервера, предоставляющего доступ работы в «Конфигурация QoE Stor», необходимо перейти в раздел «Оборудование».

Конфигурация

В данном подразделе содержатся следующие настройки:

1 Ресиверы

Для добавления необходимо нажать на кнопку «Добавить ресивер», в открывшемся окне необходимо заполнить следующие параметры:

Тип ресивера выбирается из выпадающего списка.

Ротация в минутах указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, ротация – 10 мин;
тип ресивера – Кликстрим, ротация – 12 мин.
Примечание: Без необходимости не менять значение.

Задержка в секундах указывается пользователем вручную. Подразумевает задержку загрузки данных из БД.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, задержка – 0 сек;
тип ресивера – Кликстрим, задержка – 400 сек.
Примечание: Без необходимости не менять значение.

Экспорт данных на другие сервера. Адрес сервера вводится пользователем вручную.

Тип порта выбирается из выпадающего списка.

Ротация в секундах указывается пользователем вручную. Подразумевает период обращения дампа приемника или период загрузки данных в БД.

Примечание: Если включен данный параметр, то параметр ротация в минутах автоматически отключен.

* Размер очереди указывается пользователем вручную. Подразумевает размер очереди загрузки дампа ресивера.
Значение по умолчанию: 10.
Примечание: Без необходимости не менять значение.

Идентификатор DPI указывается номер DPI. Если указано значение «-1» или не указано, то номер DPI определяется порядком получателя в списке.

Примечание: Без необходимости не менять значение.

Порт является уникальным параметром и вводится пользователем вручную.

По умолчанию: тип ресивера – Нетфлоу, порт – 1500;
тип ресивера – Кликстрим, порт – 1501.

Ротация по количесвту записей в флоу. Работает одновременно с параметром ротация в минутах или секундах.

Число процессов вставки дампа. Без необходимости не менять значение.

Для изменения сохраненного ресивера необходимо нажать на кнопку «Изменить», расположенную слева от каждого ресивера.
Для удаления ресивера, необходимо нажать на кнопку «Удалить», расположенную справа от каждого ресивера.

2 Фильтрация

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка.
Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

3 Общие

Параметры указываются путем выбора из выдающего списка, URL-адреса вводятся пользователем вручную.
Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

4 Настройки URL

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

5 Настройки журнала FULLFLOW

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

6 Настройки журнала CLICKSTREAM

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

7 Настройки журнала NAT

Все параметры указываются путем выбора из выдающего списка. Для пояснения выбора можно нажать на вспомогательную кнопку, расположенную справа от каждого параметра.

8 Настройки журнала ONLINEFLOW

Интервал времени для агрегирования логов ONLINEFLOW указываются путем выбора из выдающего списка.

9 Настройки OpenCellID

Что бы включить включить автозагрузку словаря OpenCellID выберите "Включено".

CELL_TOWER_AUTOLOAD_ENABLED - укажите токен LocalAPI. Что бы получить токен, зарегистрируйтесь на сервисе LocationAPI.

CELL_TOWER_LOG - выберите уровень логирования OpenCellID.

CELL_TOWER_LOG - укажите временной интервал для обновления пустых данных для отчета по геопозициям, в часах.

Токен OpenCellID

Зайдите и зарегистрируйтесь в сервисе LocationAPI

Перейдите во вкладку API Acess Tokens, нажмите на Show Token, скопируйте токен.

Сохранение настроек

Для сохранения настроек в конфигурации необходимо нажать на кнопку «Сохранить», расположенную слева в туллбаре.
Для перезапуска конфигурации необходимо нажать на кнопку «Перезапустить», расположенную в туллбаре.
Для обновления настроек необходимо нажать на кнопку «Обновить», расположенную в туллбаре.