1 Ааа сессии абонентов

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

1. Включить поиск.Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

2. Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

3. Тип соединения .

4. Логин абонент. В данное поле вводится логин абонента.

5. Пароль абонента. В данное поле вводится пароль абонента.

6. IP-адрес. В данное поле вводится пароль абонента.

7. Код протокола. В данное поле вводится код протокола.

8. Номер телефонной карты UPD пинг. В данное поле вводится номер телефонной карты.

9. Вызывающий номер. В данное поле вводится вызывающий номер.

10. Вызываемый номер. В данное поле вводится вызываемый номер..

11. Код зоны обслуживания (SAC). В данное поле вводится код зоны обслуживания.

12. ИД мобильной станции. В данное поле вводится идентификатор мобильной станции.

13. Точка доступа (APN). В данное поле вводится точка доступа.

14. NAS server. В данное поле вводится IP-адрес NAS-сервера и порт NAS-сервера.

15. IP-адрес GPRS/EDGE SGSN. В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE SGSN.

16. IP-адрес GPRS/EDGE GGSN. В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE GGSN.

17. IMEI мобильного абонента. В данное поле вводится IMEI мобильного абонента.

18. IMSI мобильного абонента. В данное поле вводится IMSI мобильного абонента.

19. Номер модемного пула. В данное поле вводится номер модемного пула.

20. Пользовательское оборудование. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI) и номер виртуального канала сети ATM (VCI).

21. Базовая станция (соединение установлено). В данное поле вводится код зоны базовой станции (установлено соединение), код базовой станции (установлено соединение) и временная компенсация базовой станции (установлено соединение).

22. Базовая станция (завершено соединение). В данное поле вводится код зоны базовой станции (завершено соединение), код базовой станции (завершено соединение) и временная компенсация базовой станции (завершено соединение).