6 Voip

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

1. Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

2. Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

3. Вызывающий номер. В данное поле вводится вызывающий номер.

4. Вызываемый номер. В данное поле вводится вызываемый номер.

5. Вызывающий номер после преобразования. В данное поле вводится вызывающий номер после преобразования.

6. Вызываемый номер после преобразования. В данное поле вводится вызываемый номер после преобразования.

7. Вызывающий номер в E164-сети. В данное поле вводится вызывающий номер в E164-сети.

8. Вызываемый номер в E164-сети. В данное поле вводится вызываемый номер в E164-сети.

9. Длительность разговора. В данное поле вводится длительность разговора в секундах.

10. Способ подключение. В данное поле вводится способ подключения.

11. Имя инициатора. В данное поле вводится имя инициатора связи.

12. ИД конференции. В данное поле вводится идентификатор конференции.

13. Входящий пучок для GSM-Сети. В данное поле вводится идентификатор входящего пучка для GSM-Сети.

14. Входящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).

15. Исходящий пучок для GSM-Сети. В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка для GSM-Сети.

16. Исходящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).

17. Протокол. Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.

18. I P-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

19. IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

20. Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

21. ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.