1 Соединения

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Законный перехват, затем нажмите пункт меню Соединения.

Данный раздел состоит из подразделов "Отчеты" и "Результаты".

Отчеты

Добавить запрос

Чтобы добавить запрос на соединение, нажмите на кнопку «Добавить запрос».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

В раскрывшемся окне введите параметры.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Описание. Данное поле содержит название или описание запроса.

Период. Данное поле заполняется путем выбора дат начала периода и конца в календаре.

Операторы. Данное поле заполняется путем выбора оператора из выпадающего списка.

Максимальное количество записей. Данное поле заполняется путем выбора количества записей из выпадающего списка

Ресурсы и сервисы.

Ааа сессии абонентов

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

Тип соединения .

Логин абонент. В данное поле вводится логин абонента.

Пароль абонента. В данное поле вводится пароль абонента.

IP-адрес. В данное поле вводится пароль абонента.

Код протокола. В данное поле вводится код протокола.

Номер телефонной карты UPD пинг. В данное поле вводится номер телефонной карты.

Вызывающий номер. В данное поле вводится вызывающий номер.

Вызываемый номер. В данное поле вводится вызываемый номер.

Код зоны обслуживания (SAC). В данное поле вводится код зоны обслуживания.

ИД мобильной станции. В данное поле вводится идентификатор мобильной станции.

Точка доступа (APN). В данное поле вводится точка доступа.

NAS server. В данное поле вводится IP-адрес NAS-сервера и порт NAS-сервера.

IP-адрес GPRS/EDGE SGSN. В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE SGSN.

IP-адрес GPRS/EDGE GGSN. В данное поле вводится IP-адрес GPRS/EDGE GGSN.

IMEI мобильного абонента. В данное поле вводится IMEI мобильного абонента.

IMSI мобильного абонента. В данное поле вводится IMSI мобильного абонента.

Номер модемного пула. В данное поле вводится номер модемного пула.

Пользовательское оборудование. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI) и номер виртуального канала сети ATM (VCI).

Базовая станция (соединение установлено). В данное поле вводится код зоны базовой станции (установлено соединение), код базовой станции (установлено соединение) и временная компенсация базовой станции (установлено соединение).

Базовая станция (завершено соединение). В данное поле вводится код зоны базовой станции (завершено соединение), код базовой станции (завершено соединение) и временная компенсация базовой станции (завершено соединение).

Http

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

Урл. В данное поле вводится url-адрес.

Http метод. Http метод выбирается из раскрывающегося списка.

Ip источника. В данное поле вводится Ip источника и порт источника.

Ip получателя. В данное поле вводится Ip получателя и порт получателя.

Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.

FTP

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

Отправитель. В данное поле вводится e-mail отправителя.

Получатель. В данное поле вводится e-mail получателя.

Копия. В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.

Тема. В данное поле вводится тема сообщения.

Сообщение. В данное поле вводится текста сообщения.

Название сервера. В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.

Вложения. Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.

IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.

E-mail

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

Отправитель. В данное поле вводится e-mail отправителя.

Получатель. В данное поле вводится e-mail получателя.\

Копия. В данное поле вводится e-mail получателя копии почтового сообщения.

Тема. В данное поле вводится тема сообщения.

Сообщение. В данное поле вводится текста сообщения.

Название сервера. В данное поле вводится наименование сервера, через который отправлено письмо.

Вложения. Необходимо выбрать из выпадающего списка вариант наличия вложений.

IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.

lm

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

ИД отправителя. В данное поле пользовательский идентификатор отправителя.

ИД получателя. В данное поле пользовательский идентификатор получателя.

Имя отправителя. В данное поле вводится общедоступное имя отправителя.

Имя получателя. В данное поле вводится общедоступное имя получателя.

Сообщение. В данное поле вводится текст сообщения.

Имя пользователя. В данное поле вводится пароль пользователя.

Протокол. Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.

IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Voip

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

Вызывающий номер. В данное поле вводится вызывающий номер.

Вызываемый номер. В данное поле вводится вызываемый номер.

Вызывающий номер после преобразования. В данное поле вводится вызывающий номер после преобразования.

Вызываемый номер после преобразования. В данное поле вводится вызываемый номер после преобразования.

Вызывающий номер в E164-сети. В данное поле вводится вызывающий номер в E164-сети.

Вызываемый номер в E164-сети. В данное поле вводится вызываемый номер в E164-сети.

Длительность разговора. В данное поле вводится длительность разговора в секундах.

Способ подключение. В данное поле вводится способ подключения.

Имя инициатора. В данное поле вводится имя инициатора связи.

ИД конференции. В данное поле вводится идентификатор конференции.

Входящий пучок для GSM-Сети. В данное поле вводится идентификатор входящего пучка для GSM-Сети.

Входящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).

Исходящий пучок для GSM-Сети. В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка для GSM-Сети.

Исходящий пучок для W/CDMA, UMTS-сети. В данное поле вводится MAC-адрес, номер виртуального пути сети ATM (VPI), номер виртуального канала сети ATM (VCI).

Протокол. Данное поле заполняется путем выбора протокола из выпадающего списка.

I P-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Pstn

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Телефонный номер вызывающего. В данное поле вводится телефонный номер вызывающего.

Телефонный номер вызываемого. В данное поле вводится телефонный номер вызываемого.

Внутренний номер вызывающего. В данное поле вводится внутренний номер вызывающего.

Внутренний номер вызываемого. В данное поле вводится внутренний номер вызываемого.

Длительность разговора. В данное поле вводится длительность разговора в секундах.

Способ подключения. В данное поле вводится способ подключения.

Тип вызывающего абонента. В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.

Тип вызываемого абонента. В данное поле заполняется выбором типа из выпадающего списка.

Код коммутатора. В данное поле вводится код коммутатора.

Код пограничного коммутатора. В данное поле вводится код пограничного коммутатора.

ДВО при соединении. В данное поле вводится ДВО при соединении.

Номер переадресации. В данное поле вводится номер переадресации.

Номер телефонной карты. В данное поле вводится номер телефонной карты.

Входящий пучок. В данное поле вводится идентификатор входящего пучка.

Исходящий пучок. В данное поле вводится идентификатор исходящего пучка.

Причина завершения. В данное поле вводится причина завершения соединения.

Терминальные сессии

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Потоки

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Включить поиск. Данная опция позволяет включить поиск абонентов.

Точка подключения. Идентификатор точки подключения к сети передачи данных.

Код протокола. В данное поле вводится код протокола в соответствии с RFC1700, либо номер порта для TCP/UDP.

IP-источника. В данное поле вводится IP-источника и порт источника.

IP-получателя. В данное поле вводится IP- получателя и порт получателя.

SNI, CN. В данное поле вводится SNI, CN.

ИД абонента. В данное поле вводится идентификатор абонента.

Добавить подзапрос

Для добавления подзапроса на соединение пользователю необходимо нажать на кнопку «Добавить подзапрос».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

В раскрывшемся окне задайте параметры. Порядок ввода данных описан выше.

Обновить

Чтобы обновить список запросов, нажмите на кнопку «Обновить».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Изменить

Для изменения параметров запроса нажмите на кнопку «Изменить», которая расположена слева от каждого запроса списка.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Удалить

Для удаления запроса, нажите на кнопку «Удалить», которая расположена справа у каждого запроса списка.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Результаты