10 Управление разделом HotSpot

Конфигурация Web сервера

Конфигурация Wi-Fi авторизации

Click wrap конфигурация

DHCP конфигурация

Конфигурация тарифов

Управление услугами

Настройки внешнего вида портала

Настройки языка

Данный раздел появился в версии 2.6.6.

Описание модуля, с которым взаимодействует данный раздел, доступно по ссылке.

Для перехода в раздел Конфигурация откройте меню Управление DPI и нажмите на ХотСпот.

ХотСпот

Конфигурация Web сервера

Для добавления нового устройства нажмите на кнопку «Добавить новое устройство», после чего появится форма создания нового оборудования (работа с оборудованием описана в разделе Управление оборудованием), в котором необходимо будет создать оборудование с типом "Dpi WiFi Web". После создания выберите данное оборудование из выпадающего списка. Форма для создания нового оборудования представлена ниже.

Captive portal URL - Будет создан/изменен профиль услуги Белый список с введенным URL. Имя профиля - hotspot_white_list_profile

Время жизни сессии - Используется в случае включенной Wi-Fi авторизации. Время указывается в секундах (по-молчанию - 3600 сек (1 час))

URL для редиректа - после авторизации на Hotspot портале абонент будет перенаправлен на данную страницу (перенаправляется на https://google.com , если поле пустое)

Конфигурация Wi-Fi авторизации

В данной части возможно включение/отключение функции Wi-Fi авторизации. В данный момент возможны следующие варианты авторизации:

Путем получения кода авторизации по SMS (Форма для настройки будет представленна дальше).

Путем получения кода авторизации по входящему звонку (Форма для настройки будет представленна дальше).

Режим отладки. Детали доступны по кнопке "?" справа от "выключателя" режима отладки.

Форма настройки авторизации по SMS и входящему звонку представлена ниже.

В данной форме необходимо указать данные по запросам, которые инициируют отправку SMS/звонка.

Внешний вид портала Hotspot при включенной Wi-Fi авторизации (по входящему звонку и Режиму отладки) представлен ниже.

Click wrap конфигурация

Включение данной функции позволяет показывать абонентам текст публичной оферты, с которой они должны согласиться, для того чтобы пользоваться Вашими услугами.

Внешний вид портала при включенном Click wrap представлен ниже.

DHCP конфигурация

1. Настроить удаленный запуск команд через SSH

2. Установить на триггер на выдачу нового IP:

В случае использования HotSpot как портала для Wi-Fi авторизации :

ssh dpi_user@dpi_host "/var/dpiui2/add_captive_portal_auth.sh <IP>"

В случае использования HotSpot ТОЛЬКО как портала для Клик-оферты:

ssh dpi_user@dpi_host "/var/dpiui2/add_captive_portal_click_wrap.sh <IP>"

Конфигурация тарифов

В данной форме доступна настройка параметров тарифных планов, применимых к абонентам при Wi-Fi авторизации.

Тарифы в форме соответствуют следующим именам на DPI:

Тариф для авторизации - wifi_hotspot_auth_policing;

Тариф бесплатного Wi-Fi - wifi_hotspot_policing. Устанавливается абоненту после прохождения авторизации на портале;

Тариф для платного Wi-Fi - wifi_hotspot_payed_policing. Взаимодействие с этим тарифным планом в разработке.

Управление услугами

В данной форме доступна настройка подключемых абоненту услуг после того, как он пройдет авторизацию на портале.

В данный момент доступны следующие услуги:

2. Реклама - без профиля

3. Блокировка рекламы - без профиля

4. Черный список - с возможностью выбора профиля

11. CGNAT - с возможностью выбора профиля

50. Нотификация - без профиля

Настройки внешнего вида портала

В данном разделе возможно изменить иконку(favicon) и логотип, отображаемые на странице портала.

Сохранить конфигурацию

Чтобы сохранить конфигурацию, нажмите на кнопку "Сохранить".

Обновить конфигурацию

Чтобы обновить конфигурацию, нажмите на кнопку "Обновить".

Удалить конфигурацию

Чтобы удалить конфигурацию, нажмите на кнопку "Удалить".

Логи

Wiki

Для получения информации о полном списке параметров ознакомьтесь с содержимым прикрепленной страницы.