1 Абоненты и услуги

Данный раздел позволяет управлять списком всех абонентов на оборудовании DPI и привязывать к ним услуги.

Синхронизация списков производится по расписанию какждые 30 минут.

Имеется возможность добавить абонентов со следующими типами связи:

Одиночная: одному логину (абоненту) присваивается только один ip адрес

Мульти: одному логину (абоненту) может быть присвоено несколько ip адресов, а также это может быть диапазон адресов и CIDR

Без связи: у абонента нет логина, а услуги присваиваются через ip адрес

Для перехода в раздел нажмите пункт меню Управление DPI, затем нажмите пункт меню Абоненты и услуги.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Добавление нового абонента

Чтобы добавить нового абонента, нажмите на кнопку «Добавить абонента».
Введите параметры: тип привязки, логин, пароль, выберете нужные услуги и тариф.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Редактирование абонента

Для редактирования параметров нажмите на кнопку «Изменить».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Можно менять Логин и IP адрес абонента. Для абонента "Без связи" можно менять только IP адрес. Можно подключать и отключать услуги и тарифные планы.

Примечание: если абонент имеет связь "Мульти", то подключение и отключение услуг и тарифных планов будет производится для всех IP адресов абонента.

Данное действие можно произвести в окне «Профиль» справа от списка абонентов.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Групповое подключение / отключение услуг

Для подключения или отключения нескольких услуг нескольким абонентам одновременно выберете абонентов и нажмите на кнопку «Услуги».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Групповое подключение / отключение тарифных планов

Для подключения или отключения тарифного плана нескольким абонентам одновременно выберете абонентов и нажмите на кнопку «Тарифы».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Управление статусами авторизации абонента

Для управления статусом авторизации для нескольких или всех абонентов одновременно выберете абонентов и нажмите на кнопку «Статус авторизации».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Данное действие можно произвести в окне «Авторизация» справа от списка абонентов.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Установка статуса

В форме Управления авторизацией установите необходимые параметры и нажмите кнопку "Сохранить".

Параметры:

Статус авторизации: неизвестен (unk), авторизован (auth), неавторизован (noauth). Статус «неизвестен» аналогичен команде subs auth clear, статус авторизации «неавторизован» - это аналог получения Access-Reject от Радиуса, «авторизован» - аналог Access-Accept

Время действия авторизации.

Сброс статуса

В форме Управления авторизацией нажмите кнопку "Сбросить" и подтвердите действие в всплывающем окне.

Сброс статуса авторизации абонентов. Статус авторизации устанавливается в «неизвестен», что приведет к отправке запроса L3-авторизации по приходе пакета от абонента.

Удаление

Для удаления абонента из списка нажмите на кнопку «Удалить».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Принудительная синхронизация абонентов

Для синхронизации абонентов выберете абонентов из списка и нажмите на кнопку «Принудительная синхронизация».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Обновление

Для обновления списка абонентов нажмите на кнопку «Обновить».

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Пинг абонента

Выделите абонента и в форме редактирования перейдите на вкладку "Пинг" как показано на рисунке ниже.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Отправка абоненту ICMP echo request (ping). Аналог системной команды ping. Работает только в режиме L2 BRAS.

L2-свойства абонента берутся из UDR, но их можно явно переопределить (все или только некоторые) следующими параметрами:

MAC-адрес абонента;

VLAN или QinQ абонента;

Индекс DNA-интерфейса, в который посылать пакет.

Опции команды пинг:

Число пингов, 0 - бесконечно (окончание по Ctrl-C)

Длина payload, байт, по умолчанию 64. Следует отметить, что команда subs ping не умеет фрагментировать пакеты, всегда отправляет один пакет, так что длина payload ограничена сверху 1400 байт.

Значение поля TTL, по умолчанию 32

Существующие ограничения: команда может не работать в режиме мультикластера без агрегации.

Управление L2-свойствами абонента

Выделите абонента и в форме редактирования перейдите на вкладку "L2-свойства" как показано на рисунке ниже.

https://wiki.vasexperts.ru/lib/exe/fetch.php?media=start

Установка свойств

Для того, чтобы установить L2-свойства абоненту нажмите кнопку "Сохранить".

Список свойств, которые можно установить через форму:

Тип сессии

Статус сессии

MAC-адрес

VLAN или QinQ

Индекс in_dev интерфейса

Время окончания срока действия

Выходной MAC-адрес

Выходной VLAN

Отключить или нет локальное подключение для абонента

Свойство 'route_via'(IPv4|IPv6|undef)

IPv4 маска подсети

Opt82 CircuitId

Opt82 RemoteId

Так же можно установить опцию "Не сохранять изменения в URD".

Удаление свойств

В форме Управления L2-свойствами нажмите кнопку "Удалить" и подтвердите действие в всплывающем окне.

ВАЖНО:Данное действие фактичяески удалит IP-адрес из внутренней БД. Для удаления конкретного свойства абонента установите свойство в значение пустой строки в форме Управления L2-свойствами.