Пользовательские протоколы

Протоколы / сигнатуры доступные пользователю делятся на следующие типы:

Встроенные протоколы — обновляются вместе с версией ПО СКАТ. С установкой новой версии нужно перезагружать DPI, это ведет за собой разрыв трафика.
При необходимости могут дополняться актуальными атрибутами из облака (VAS Cloud). Такая необходимость возникает только у сложных протоколов, но возможность доступна для всех.

Облачные протоколы, которые создаются VAS Experts — обновляются периодически из VAS Cloud. Таким образом осуществляется поддержка актуальности популярных приложений в условиях изменения поведения.

Кастомные (пользовательские) протоколы — протоколы, создаваемые пользователями через GUI с использованием инструментов VAS Cloud. Их приоритет выше загружаемых из VAS Cloud, а внутри них IP:PORT имеет приоритет над IP и CIDR. Возможно добавление протокола на основе IP, SNI, AS.

Пользователю доступно добавление протокола на основе IP, SNI, AS. Кастомные протоколы переопределяют Встроенные и Облачные протоколы.

Добавление нового протокола осуществляется в разделе Сервисы VAS Cloud → Пользовательские протоколы в 3 шага:

Шаг 1. Добавление нового протокола

На панели Протоколы есть возможность:

Добавить элемент списка. Необходимо заполнить следующие параметры:

Название — обязательное поле. Должно содержать только латинские буквы, цифры или их комбинацию. В начале каждого названия по умолчанию приписывается префикс “cp_” (CP расшифровывается как Custom Protocol — Пользовательский Протокол), который является обязательным;

Пользовательский номер — обязательное уникальное поле, ограничивается диапазоном от 1 до 1024;

Порт — заполняется автоматически;

Описание — необязательное поле;

Основной список — при игнорировании данного параметра тип списка по умолчанию является тестовым. Флаги “основной” и “тестовый” применяются для отладки протокола (“тестовый”) и последующего запуска его для полисинга абонентов (“основной”). Обычно тестовый протокол сначала заливается на тестовый стенд DPI, после завершения процедуры отладки - выставляется флаг “основной” и заливается на все остальные DPI.

Запустить или отключить протокол.
Выполнение любых действий с отключенным протоколом (7 пункт) приводит к его активации автоматически. Данные изменения также отображаются в основном разделе «Пользовательского интерфейса» в виде кнопки включения, которая находится рядом со столбцом «Название» каждого протокола списка.

Импортировать данные из файла.
Для удобства заполнения полей создания протокола предоставлен шаблон, который можно выгрузить в формате Excel, заполнить и загрузить в это же окно. Изменить данные после загрузки файла невозможно, можно лишь удалить протокол.

Удалить элемент списка.

Очистить список.

Обновить список.

Включить и отключить элементы списка.

Изменить элемент списка.

Экспортировать список. Доступные форматы: Excel, CSV, PDF, PNG.

Шаг 2. Добавить ресурсы, определяющие протокол

На панели Список ресурсов есть возможность:

Добавить элемент списка.
Заполните следующие параметры:

Тип — обязательное поле, заполняется путем выбора из предложенного списка (Auto, IP, SNI, ASN1) можно задавать только внешние AS (например, facebook или yandex) );

Uri (Uniform Resource Identifier — единообразный идентификатор ресурса) — обязательное поле, способ заполнения которого зависит от выбранного типа ресурса (IP или SNI);
Пример:
Тип IP — 201.1.1.1.
Тип SNI — yandex.ru.

Запустить или отключить ресурс.
Выполнение любых действий с отключенным протоколом (7 пункт) приводит к его активации автоматически. Данные изменения также отображаются в основном разделе «Пользовательского интерфейса» в виде кнопки включения, которая находится рядом со столбцом «Название» каждого протокола списка.

Импортировать данные из файла.
Для удобства заполнения полей создания протокола предоставлен шаблон, который можно выгрузить в формате Excel, заполнить и загрузить в это же окно. Изменить данные после загрузки файла невозможно, можно лишь удалить протокол.

Удалить элементы списка.

Очистить список.

Обновить список.

Включить и отключить элементы списка.

Изменить элемент списка.

Экспортировать список. Доступные форматы: Excel, CSV, PDF, PNG.

Шаг 3. После приготовления протокола его нужно залить на оборудование - устройства DPI из списка.

Добавлять и удалять оборудование из данного списка нельзя.

На панели Оборудование есть возможность:

Обновить список.

Включить и отключить элементы списка.

Редактировать элемент списка.

Экспортировать список. Доступные форматы: Excel, CSV, PDF, PNG.

Логи

В данном разделе можно посмотреть все совершенные действия с протоколами. Есть возможность удалить определенную запись, очистить список, обновить и экспортировать его в форматах Excel, CSV, PDF, PNG.