Настройка локальной авторизации для всех абонентов

Данная инструкция подходит для следующих сценариев:

Авторизации тестового абонента в рамках функционального тестирования BRAS.

Авторизация абонентов при выходе из строя основного RADIUS-сервера.

Конфигурация FreeRADIUS

Отключение EAP. В рамках данной сборки полное удаление не требуется, но EAP может вызвать ошибки при включении юнита radiusd, поэтому стоит отключить. Перейти в файлы конфигурации /etc/raddb/sites-available/default и /etc/raddb/sites-enabled/inner-tunnel
Отключить EAP в разделах:

authorize { # eap { # ok = return # updated = return # } authenticate { # eap post-proxy { # eap

Также при необходимости удалить файл EAP из модуля /etc/raddb/mods-enabled/eap.

Настройка клиентов/NAS. Под клиентами имеются в виду RADIUS-клиенты, в данном случае — FastPCRF.
Если сервер FreeRADIUS развернут на одном узле с FastPCRF, дополнительная настройка не требуется — достаточно проверить конфигурацию по умолчанию в файле /etc/raddb/clients.conf.
Если необходимо прописать удаленный NAS, использовать тот же файл и добавить описание клиента, например:

client fastpcrf1 { ipaddr = < IP > secret = < SECRET > require_message_authenticator = yes }

Авторизация абонентов. Требуется настроить шаблон Access-Accept, который будет формировать FreeRADIUS. Для этого добавить конфигурацию в файл /etc/raddb/users, явно указав авторизацию всех запросов независимо от атрибутов, имени пользователя и типа авторизации.

DEFAULT Auth-Type := Accept User-name = "%{User-name}", VasExperts-L2-User = 1, VasExperts-Policing-Profile = "rate_10M", VasExperts-Enable-Service = "9:on", Framed-Pool = "test-pool", Framed-IP-Address = "%{Framed-IP-Address}", Framed-IP-Netmask = "255.255.0.0 VasExperts-DHCP-Gateway = "192.168.35.1", VasExperts-DHCP-DNS = "8.8.8.8", VasExperts-DHCP-DNS = "8.8.4.4"

Данный шаблон подходит для всех типов авторизации (DHCP, IPoE Static L2, PPPoE). При отсутствии атрибута Framed-IP-Address в Access-Request FreeRADIUS отправляет Access-Accept с Framed-IP-Address = 0.0.0.0. FastPCRF игнорирует атрибут с таким значением, и назначение IP-адреса выполняется на основе значения атрибута Framed-Pool. Для выдачи адресов из Framed-Pool на сервере должен быть установлен и настроен локальный DHCP-сервер. Подробнее

Настройки в FastPCRF. Выполнить настройку RADIUS-сервера. В случае использования резервного сервера указать его после строки с основным radius_server.

radius_server=secret@127.0.0.1%lo:1812;acct_port=1813

Проверка. Сначала выполнить проверку конфигурации FreeRADIUS с помощью команды radiusd –CX.
Затем запустить RADIUS в режиме отладки командой radiusd –X — вся обработка сообщений будет выводиться в CLI, а ошибки будут наглядно отображаться.
Авторизацию со стороны PCRF проверить в файле /var/log/dpi/fastpcrf_ap2.log. При корректной работе системы запустить FreeRADIUS в штатном режиме и включить автозапуск:

systemctl start radiusd systemctl enable radiusd

Варианты шаблонов Access-Accept для разных типов авторизации (L3, DHCP, PPPoE) клиентов

В данной реализации все сравнения выполняются внутри файла на основе наличия соответствующего атрибута в запросе.

Для L3 Static клиента:

DEFAULT VasExperts-Service-Type == 0, Auth-Type := Accept User-name = "%{User-name}",, VasExperts-L2-User = 1, VasExperts-Policing-Profile = "rate_10M", VasExperts-Enable-Service = "9:on", Framed-IP-Address = "%{Framed-IP-Address}", Framed-IP-Netmask = 255.255.255.0, VasExperts-DHCP-Gateway = "192.168.35.1", VasExperts-DHCP-DNS = "8.8.8.8", VasExperts-DHCP-DNS = "8.8.4.4", VasExperts-Service-Profile = "11:cg-nat", Session-Timeout = 84600

Для DHCP клиента:

DEFAULT VasExperts-Service-Type == 1, Auth-Type := Accept User-name = "%{User-name}", VasExperts-Policing-Profile = "rate_10M", VasExperts-Enable-Service = "9:on", Framed-Pool = "test-pool", VasExperts-Service-Profile = "11:cg-nat", Session-Timeout = 84600

Для PPPoE клиента:

DEFAULT VasExperts-Service-Type >= 2, Auth-Type := Accept User-name = "%{User-name}", VasExperts-Policing-Profile = "rate_10M", VasExperts-Enable-Service = "9:on", Framed-Pool = "test-pool", VasExperts-Service-Profile = "11:cg-nat", Session-Timeout = 84600