3 Настройка

Для работы медиасервера необходимо настроить на DPI передачу на него информации о Clickstream1) Clickstream - детализированная информация о просмотре пользователем интернет ресурсов В конфигурационный файл dpi сервера /etc/dpi/fastdpi.conf добавить настройки

cache_server=192.168.0.1
ipfix_dev=eth2
ipfix_udp_collectors=172.31.155.95:1500
ipfix_observation=127
dbg_log_mask=0x80

где cache_server адрес или имя медисервера, с которого абонентам будет осуществляться раздача контента ipfix_dev имя сетевого интерфейса, через который будут передаваться данные о Clickstream в формате ipfix 172.31.155.95:1500 - адрес и порт ipfix коллектора на медиасервере

Загрузка данных и управление кэшем осуществляются с помощью утилиты ccu (Cache Control Utility)

Описание команд утилиты доступны при запуске ее с командой "help":

ccu help

Загрузка видеофайлов в хранилище медиасервера осуществляется автоматически на основе настроек заданных в конфигурационном файле /etc/ccu/cs.conf и информации о clickstream, передаваемой с DPI.

Старт сервиса автозагрузки данных в файловое хранилище медиасервера

service ccuo start

Останов сервиса автозагрузки

service ccuo stop

Для просмотра статистики о работе кеша существует WEB интерфейс, доступный по адресу http://cache_server:8000/cs.html, где cache_server это ip или имя медиасервера.

Старт сервиса статистики

service ccum start

Останов сервиса статистики

service ccum stop

Перезапуск сервиса раздачи файлов после обновления

service nginx restart

При выполнении большинства команд создаются записи в журнальные файлы, расположенные в каталоге /var/log/ccu.

Логи медиасервера находятся в каталоге /var/log/nginx.