4

Проверьте нет ли ошибок при передаче кликстрим

tail -100 /var/log/dpi/fastdpi_alert.log|grep ERROR

При наличии следующих ошибок:

[ERROR ][2015/07/20-20:26:48:307378][0x7fd749eac700] IPFIX : udp:10.0.251.7:1500 :
Error socket send to collector, rc=-1, errno=111 : Connection refused
[ERROR ][2015/07/20-20:26:48:434784][0x7fd749eac700] IPFIX : udp:10.0.251.7:1500 :
Error socket send to collector ( repeat error 1 ), now ok.

проверьте доступность КЭШ сервера со стороны DPI

проверьте ip адрес (если вы проводили его изменения) в конфигурации КЭШ сервера /var/cache/nginx/cs/.cs/cs.conf. Потребуется останов и рестарт при изменении IP - Детальнее о конфигурировании КЭШ сервера