Поддержка сетевых карт со встроенным BYPASS

СКАТ DPI поддерживает работу со встроенным BYPASS в сетевые карты и интеграцию со внешним BYPASS м помощью компонента FastBypass monitor. Особенности работы со встроенным BYPASS в сетевые карты:

Оптический BYPASS работает при отключеннии питания сервера.

DPI управляет bypass самостоятельно в автоматическом режиме с помощью watchdog. В случае необходимости доступно ручное управление BYPASS с помощью утилиты bpctl_util

Команды ручного управления BYPASS:

bpctl_util all get_bypass - получить состояние bypass

bpctl_util all set_bypass on - активировать bypass

bpctl_util all set_bypass off - деактивировать bypass

Диагностика карты с BYPASS:

bpctl_util all get_std_nic
07:00.0 standard
07:00.1 slave
07:00.2 standard
07:00.3 slave

Должно быть non-standard.
Для установки карты в режим bypass требуется выполнить:

bpctl_util all set_std_nic off

Команда переключает режим в не стандартный, то есть с BYPASS режимом.

Cброс BYPASS свитча в карте в начальное состояние:

bpctl_util all set_bypass off
bpctl_util all set_dis_bypass off
bpctl_util all set_bypass_pwoff on
bpctl_util all set_bypass_pwup on
bpctl_util all set_std_nic off
bpctl_util all get_bypass_change on
bpctl_util all get_tx on
bpctl_util all get_tpl off
bpctl_util all get_wait_at_pwup off
bpctl_util all get_hw_reset off
bpctl_util all get_disc off
bpctl_util all get_disc_change off
bpctl_util all get_dis_disc off
bpctl_util all get_disc_pwup off
bpctl_util all get_wd_exp_mode bypass
bpctl_util all get_wd_autoreset disable

Если не помогает, значит дефект карты, требуется замена.

Пояснение относительно времени переключения в BYPASS
Включение BYPASS длится короткий временной интервал около 0.5 с (по умолчанию), но по причинам передоговаривания интерфейсов в итоге может занять больший временной интервал, ниже пояснение относительно переключения bypass от производителя.
Такая длительность переключения может влиять на BGP, OSPF и другие механизмы, за счет кратковременного разрыва связи (продолжительность может варьироваться см. описание ниже) или нескольких разрывов связи как в случае перезагрузки сервера или сервиса ( сервис →разрыв→bypass→разрыв→ сервис), в этом случае время восстановления сессий (BGP, OSPF) зависит от их настроек и может длиться до нескольких десятков секунд. Для уменьшения данного интервала необходимо провести самостоятельно конфигурирование для уменьшения времени восстановления сессий после разрыва связи.

Настройка Juniper, чтобы перевод в BYPASS и обратно не приводил к перестроению маршрутов.

set interfaces <ifname> hold-time up 500 down 500 где 500 мс таймаут ожидания, прежде чем изменится operational status интерфейса show xe-5/2/0 description "-= 20G UPLINK LAGG =-"; hold-time up 1000 down 1000; gigether-options { 802.3ad ae1; }

Настройка Cisco, чтобы перевод в BYPASS и обратно не приводил к перестроению маршрутов.

int fa0/0
ip bgp fast-external-fallover deny

Примечание:

BGP Fast-external-fallover command terminates external BGP sessions of any directly adjacent peer if the link used to reach the peer goes down; without waiting for the hold-down timer to expire