Общее описание

Все возможности платформы DPI доступны при inline включении в линию до серверов NAT и при симметричном маршруте трафика, т.е. исходящий и входящий трафик абонента должен проходить через одну и ту же платформу DPI. Масштабирование платформы в симметричном режиме достигается использованием агрегации каналов совместно с использованием симметричной хэш-функции, как описано в разделе Подключение

Дополнительно возможно подключение платформы в режиме пропуска только исходящего трафика по асимметричному маршруту или для обработки зеркалированного трафика. При данных типах подключения возможности использования платформы ограниченны.