Работа в туннелях GRE/PPTP/L2TP/IPIP

По умолчанию dpi не разбирает туннели1) тегированный трафик VLAN/QINQ и MPLS туннелем не считается , так как в туннелях может передаваться трафик разных операторов или клиентов с конфликтующим набором IP, но при нестандартном подключении (до BRAS) разбор туннелей необходим.

В предфильте СОРМ разбор туннелей включается автоматически по наличию параметра tap_dev. В остальных случаях потребуется в явном виде активировать разбор настроечным параметром в файле /etc/dpi/fastdpi.conf

check_tunnels=1

включает разбор туннелей PPPoE/PPTP/L2TP/GRE/IPIP