Поддержка LLDP

Описание

LLDP (Link Layer Discovery Protocol) — это протокол канального уровня (L2), используемый сетевыми устройствами для объявления о себе соседним устройствам и для их обнаружения.

В fastDPI LLDP нужен не для анализа трафика и не для построения карты сети — fastDPI генерирует и отправляет собственные LLDP-пакеты чтобы:

Быть обнаруженным соседним сетевым оборудованием (коммутаторами, роутерами).

Корректно встраиваться в разрыв кабеля — fastDPI представляется активным устройством, но не пересылает чужие LLDP-пакеты. Все входящие LLDP-пакеты безусловно дропаются.

Конфигурация LLDP

Секция lldp в файле конфигурации управляет поведением LLDP. Все параметры внутри секции, кроме device, являются опциональными.

Базовый шаблон конфигурации

lldp { enable=off trace=off pcap=off chassis= ttl=120 src_mac= dest_mac=01:80:c2:00:00:0e system_name= system_desc= device=01-00.0;enable=on;desc=port_description }

Конфигурационные параметры

Все параметры — горячие, применяются без перезапуска fastDPI.

Параметр	Описание	Возможные значения
enable	Включение/выключение поддержки LLDP. По умолчанию: если секция lldp присутствует в конфигурации — on, если отсутствует — off.	on, off
trace
pcap
chassis
ttl
src_mac
dest_mac
system_name
system_desc
device