9 Поддержка IPv6

Поддержка IPv6 активируется настройкой

ipv6=1

в конфигурационном файле dpi

поддержка IPv6 требует дополнительных ресурсов памяти и процессора, поэтому если вы не предоставляете абонентам IPv6 адреса, то активировать поддержку IPv6 в DPI не рекомендуется