Подготовка к обновлению

Данное обновление включает в себя обновление драйверов сетевых карт, что не всегда возможно сделать "на лету" и может потребоваться перезагрузка компьютера.

Если ваш компьютер не оснащен картами Bypass, то рекомендуем на период обновления переключиться на резервный канал. Если это невозможно, то обратите внимание на раздел FAQ "Как минимизировать время простоя до 10 секунд".

Владельцы карт с Bypass могут безопасно производить обновление, перегружать компьютер и даже отключать питание: на время этих работ трафик будет свободно проходить через bypass интерфейс.

Рекомендуем совместить обновление платформы с обновлением операционной системы.

Перед обновлением соберите следующую информацию:

Количество пар сетевых интерфейсов DNA, используемых DPI

grep -E "^(in|out)_dev" /etc/dpi/fastdpi.conf

Тип драйвера сетевой карты DNA: igb или ixgbe и их производительность 1G или 10G

ethtool -i dna0|grep driver
ethtool dna0|grep Speed

dna0 заменить на интерфейсы из п.1

Совпадает ли тип драйвера сетевого интерфейса управления с типом интерфейса DNA

ethtool -i eth0|grep driver

eth0 заменить на используемое имя интерфейса (список доступен по команде ifconfig)

Поддерживается ли режим bypass на вашей сетевой карте владельцам bypass-карт просьба не обновлять ядро операционный системы, инструкция дорабатывается для поддержки этого случая