Обновление

Подключите репозиторий vasexperts

rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-1-0.noarch.rpm

Опционально: обновите компоненты операционной системы без обновления ядра

yum –exclude=kernel* update

Если вы все же решили провести обновление ядра, то после обновления потребуется перезагрузка компьютера и, в некоторых случаях, восстановительные действия:
Если типы драйвера сетевых интерфейсов DPI и управления совпадают, то после обновления ядра и перезагрузки пропадет сетевой доступ к серверу. Для восстановления необходимо иметь доступ к консоли (или IPMI/iDRAC) и воспользоватьсяинструкцией
Если сетевая карта поддерживает Bypass, то потребуется восстановление bypass драйвера (пункт 2)

Обновите драйвер DNA в зависимости от типа (не устанавливайте неверный драйвер, иначе можете потерять сетевой доступ к интерфейсу управления)

yum install dna-ixgbe

или

yum install dna-igb

и перезагрузите компьютер либо загрузите драйвер вручную1) Если вы случайно обновили драйвера до перезагрузки ОС, то выполните их переустановку и поднимите интерфейсы yum reinstall dna-ixgbe
modprobe ixgbe
ifup dna0
ifup dna1 с учетом конечно вашего типа драйвера и используемых интерфейсов

Обновите программы DPI

yum install fastdpi dpiutils

Добавьте в конфигурацию настройку scale_factor для вертикального масштабирования платформы в зависимости от обрабатываемого трафика. Значение параметра примерно равно общей ширине каналов и изменяется в диапазоне 1-10 (1 - для канала 1G, 10 для 10G и выше)

echo "scale_factor=10" >> /etc/dpi/fastdpi.conf

Проведите рестарт программы

service fastdpi restart

и убедитесь с помощью top, что сервис стартовал. Если этого не произошло, то обратитесь к разделу FAQ "Устранение неисправностей" или в техническую поддержку, предоставив удаленный доступ

Удалите старые версии программ

rm /usr/sbin/fastdpi_*