Обновление платформы DPI до версии 11.0

Изменения в версии 11.0 Foundation 1) Cтабилизация основания для дальнейшего развития: мобильные сети, аналитика, DDOS защита, LI, AI Основание

Добавлена поддержка сигнатур, определяемых пользователями на основе SNI, IP[:PORT] или SUBNET

Добавлена запись трафика в СХД ("закон Яровой")

Добавлены протоколы FACETIME,NORD_VPN,EXPRESS_VPN,PRIVATETUNNEL_VPN,VPNUNLIMITED,PSIPHON3,CLUBHOUSE,TLS_UNKNOWN,QUIC_IETF,SPEEDTEST

Изменено : по 12 услуге пишутся данные в pcap и после детектирования закрытия сессии

[dpi engine] Add configurable IP recheck timeout

[sorm engine] New config prmt for amount of meta_parser

Изменено : Если задан параметр ssl_reply в версию протокола ставим значение из протокола content_type=0x16

Изменено : определение протоколов ssl_unknown и tls_unknown определяется как : sni пусто и cname пусто - сморим версию заголовка ServerHello ( из первых 5-ти байтов ). Если версия <=0x0300 - это ssl_unknown иначе это tls_unknown. Если задан параметр tls13_unknown - всегда смотрим ServerHello и если там версия 0x0304 это всегда протокол tls_unknown ( независимо от sni/cname)

Исправлено : в файлах layout в поле flags ставится значение : 2 - если это служебная запись или не определено еще flow иначе уставнавливаем 1- dir_data

Изменено : если задан параметр ssl_parse_reply происходит поиск cname

Изменено : В формат ajb_save_sslreply_format добавлены 3 новые поля tphost ( тип хоста - всегда 2 ), host ( cname ), evers - версия из Extensions ( определяется только если задан параметр tls13_unknown=1 иначе 0 ).

Изменено : Формат clickstream передачи ssl-reply. Добавлены поля : 1011 - type_host - число лежит в host - всегда 2 и 1005 cname

Изменено : сообщения при трассировки вида DPI(DEF_PROTO,CHANGE_PROTO,STORED_PROTO) - добавлено поле cntr_fin, direction

Исправлено : после закрытия соединения не помещалась запись в short очередь для tcp

Добавлено : при трассировке для TCP соединений сообщения добавлено сообщение об изменении очереди (short/long)

Изменено : формат вывода команды fdpi_cli dump flow cache

Добавлено : параметр ajb_save_fragment - задает запись фрагментированных пакетов в pcap

Изменено : разбор протокола TLS

[pcrf][DHCP] Fixed: передача opt82 circuit/remote id в аккаунтинг

Добавлено : для storage_agent параметр engine_bind_cores который задает привязку потоков записи к ядрам

[BRAS][DHCPv6] Fixed: падение на пакете DHCP-Confirm без указания IPv6-адресов в IA_NA-опции

Fixed: режим tap_mode=1 - не должно быть отправки пакетов

Fixed: крах при разборе L2-заголовков для eher_type=0xFFFF

[PCRF][framed-pool] Fixed: при добавлении в уже существующую опцию opt125 не учитывалось, что dhcp_poolname_opt=0 - это то же самое, что и dhcp_poolname_opt=2. Это приводило к добавлению opt125 для VasExperts при dhcp_poolname_opt=0

[BRAS][ARP] Добавлено: поддержка режима сегментирования абонентов в общем VLAN на сети доступа(изоляция абонентов на коммутаторе, т.е. абонам не доставляется трафик между друг другом даже в одном влане) Добавлен fastdpi.conf-параметр bras_arp_vlan_segmentation: Учитывается только при установленном флаге 1 в bras_arp_proxy для ARP-запросов от одного абонента другому. off (типичный случай) - абоненты A и B в одном VLAN могут взаимодействовать между собой напрямую, СКАТ не обрабатывает ARP-запрос от абонента A "who has target abonent B IP" on - на коммутаторе включена изоляция абонентов, находящихся в одном VLAN, поэтому СКАТ должен сам ответить на ARP-запрос от абонента A "who has target abonent B IP"

[cfg] Fixed: не учитывалось значение параметра set_packet_priority в fastdpi.conf

Изменено : статистика SDS_AGENTS_ - добавлено суммарное кол-во ошибок и процент

Изменено : поддержка нескольких очередей SDS_AJB

Добавлено : параметры sds_ajb_num - кол-во очередей sds_ajb ( default 1 ) sds_ajb_bind_cores - задает ядра к которым надо привязывать потоки. Если не задан - ядра назначаются автоматом. Пример sds_ajb_bind_cores=1:1:2:2

11.1 Готовится к релизу

Изменения в версии 11.1 Foundation

[fastpcrf] Fixed: передача opt82 в аккаунтинг при L3 auth

[pcrf] Fixed: передача значения атрибута opt82 remoteId в аккаунтинг

[pcrf] Added: возможность задания атрибутов для opt82.Новые параметры в fastpcrf.conf: attr_opt82_remoteid=vendorId.attrId где vendorId - id вендора. Если vendorId != 0, то значение передается в VSA-атрибуте. Если vendorId == 0, то значение передается в обычном Радиус-атрибуте (не-VSA) attrId - id атрибута, число от 1 до 255. Если эти параметры не заданы, то opt82 передается в следующих атрибутах: acct: circuitId: ADSL VSA 3561.1, remoteId: ADSL VSA 3561.2 auth: circuitId: VasExperts VSA 43823.39, remoteId: VasExperts VSA 43823.33 Пример задания: attr_opt82_remoteid=15.34 attr_opt82_circuitid=15.35

Инструкция по обновлению

Проверить текущую установленную версию можно командой

yum info fastdpi

Инструкция по обновлению

Откат на 10.2:

yum downgrade fastdpi-10.2 fastpcrf-10.2 fastradius-10.1

После обновления или смены версии требуется рестарт сервиса:

service fastdpi restart

Если используются PCRF и/или Radius их тоже надо рестартовать, для рестарта pcrf препочтителен следующий порядок:

service fastdpi stop
setvice fastpcrf restart
service fastdpi start

Не проводите обновления ядра Linux. В новых версиях ядра может быть нарушена бинарная совместимость с Kernel ABI и сетевой драйвер после обновления не загрузится. Если вы все-таки произвели обновление, то на время решения проблемы настройте в загрузчике grub загрузку прежней версии ядра (в файле /etc/grub.conf установите параметр default=1).

Если при обновлении появляется сообщение, что обновление не найдено или возникают проблемы с зависимостями, то перед обновлением выполните команду

yum clean all

Посмотреть, что было нового в предыдущей версии.