Зеркалирование трафика в VLAN

17 услуга включает зеркалирование трафика абонента в определенный VLAN, который подмешивается в data порты СКАТ. При этом направление трафика сохраняется: входящий трафик из OUT в IN интерфейс будет дублирован в VLAN и отправлен с IN интерфейса, исходящий трафик из IN в OUT интерфейс будет дублирован в VLAN и отправлен с OUT интерфейса.

Настройка в fastdpi.conf:

span_vlan=123

Для диагностики можно использовать один из параметров в fastdpi.conf:
Это горячие параметры, включаются и выключаются с помощью reload

trace_ip span_trace ajb_save_emit

Включение зеркалирования в VLAN:

fdpi_ctrl load --service 17 --ip 192.168.1.1 fdpi_ctrl load --service 17 --login USER101

Отключение зеркалирования в VLAN:

fdpi_ctrl del --service 17 --ip 192.168.1.1 fdpi_ctrl del --service 17 --login USER101
Если подключить услугу 12 и 17, то в PCAP будет отображаться оригинальная запись и зеркалированная.