Мониторинг и логи fastDPI

Мониторинг по SNMP через службу snmpd

Мониторинг через SNMP агент (Zabbix-agent)

Мониторинг распределение трафика по классам

Управление логами с помощью rsyslog

Логи системы представлены в виде текстовых файлов, которые располагаются в директории /var/log/dpi для модулей DPI и PCRF. Типы сообщений в логе:

[CRITICAL] – критичная ошибка, работа системы невозможна без устранения неисправности

[WARNING] – предупреждение, работа системы не останавливается, но стоит устранить данную неисправность

[TRACE] – сообщения при включении диагностического режима трассировки

[INFO] – уведомление о действиях системы

[ERROR] – ошибка при подключении сервисов и полисингов, неправильная конфигурация

Процесс FastDPI по умолчанию осуществляет журналирование всех действий системы в следующие файлы логирования отладки и статистики:

/var/log/dpi/fastdpi_slave.log - лог процессов обработки трафика1) Под каждый обработчик создается свой fastdpi_slave лог, остальные лог файлы создаются в единственном экземпляре.

/var/log/dpi/fastdpi_stat.log - лог статистики обработки трафика

/var/log/dpi/fastdpi_alert.log - лог общих функций fastDPI

Cчетчики по блокировкам, которые сохраняются в лог статистики

Ротация лог файлов

Ротация файлов обеспечивает ежедневное резервное копирование суточного лога. По умолчанию этот процесс осуществляется в часы с наименьшей нагрузки на систему. Глубина хранения логов определяется в конфигурации /etc/logrotate.d/fastdpi параметром maxage, значение указывается в сутках.