1 СКАТ (процесс FastDPI, функции DPI, BRAS, NAT)

Требования к оборудованию

Установка

Настройка DPDK интерфейсов

Администрирование

Управление абонентами

Интеграция с биллингом

Поддержка абонентов со связыванием одиночного IPv4 адреса и IPv6 подсети или динамической выдачей адресов

Поддержка абонентов с несколькими IP

Поддержка IPv6

Обновление

Поддержка мобильных сетей

Трансляция VLAN

Особенности работы при разных вариантах подключения

Мониторинг

Резервирование

Вопросы и ответы

Повышение отказоустойчивости - сетевые карты с режимом bypass