Управление услугами. Именованные профили услуг

Создание, изменение и удаление профилей услуг осуществляется с помощью утилиты fdpi_ctrl.
Услуги делятся на три типа:

Без профиля - настройки услуги описаны в конфигурации DPI или не требуют описания, к примеру 9 сервис (отправка биллингово NetFlow/RADIUS Accounting)

Анонимные (без имени) профили - услуга не создается заранее, параметры услуги задаются в момент подключение услуги абоненту в json формате

Именованные профили - услуга создается до подключения абоненту, хранится во внутренней базе DPI - Администрирование Баз Данных: UDR и SDR

Именованные профили по сравнению с анонимными профилями имеют следующие преимущества:

Упрощает администрирование абонентов

Позволяет находить абонентов с требуемым профилем по имени профиля

Позволяет изменить профиль всем абонентам с заданным профилем просто изменив параметры профиля

Позволяет контролировать ограничение на количество уникальных профилей (максимум 65535)

Анонимные (без имени) профили в свою очередь имеют следующие преимущества:

Не нужно заниматься менеджментом профиля (создавать его и удалять), профиль освобождается вместе с удалением абонента или профиля у абонента

Не нужно придумывать имя профиля

Синтаксис команд

Общий формат команд:

fdpi_ctrl команда --service идентификатор_услуги [список_IP] [список_LOGIN]

Расшифровка параметров команды:

Параметр	Описание, возможные значения и формат	Примечание
команда	Значения: 1. load — загрузить данные 2. del — удалить. Для –service нужно задать идентификатор_услуги 3. list — показать информацию по заданному списку список_IP или всю информацию, если задан аргумент all.	В командах list, del вместо списка IP/LOGIN можно задавать all, что значит применить команду для всех.
идентификатор_услуги	Числовой ID, соответствующий услуге из списка
список_IP	Значения: 1. –file — файл со списком IP 2. –ip — одиночный IP, формат: 192.168.0.1 3. –ip_range — интервал IP (включает границы), формат: 192.168.0.1-192.168.0.5 4. –cidr — IP с портом, формат: 192.168.0.0/30, 5.200.43.0/24~ (вариант указания CIDR с исключенными крайними адресами)	Из диапазона CIDR можно исключить крайние адреса (по соглашению о бесклассовой адресации — это адреса шлюза и широковещательный), добавив в определение диапазона символ ~ в конце определения CIDR, например –cidr 5.200.43.0/24~
список_LOGIN	Значения: 1. –file — файл со списком логинов 2. –login — одиночный логин, формат: USER1, "FIRST_NAME LAST_NAME" (вариант указания логина с экранированием спецсимволов)	"USER1" — вариант задания login в двойных кавычках 'USER2' — вариант задания login в одинарных кавычках
Строка, начинающаяся с символа # — это комментарий.

Список услуг

При активации услуг блокировки (4, 16, 49) блокируется только TCP трафик. Чтобы блокировать и UDP трафик, необходимо включить параметр udp_block.
ID	Краткое описание	Ссылка на подробное описание
1	бонусная программа	Описание
2	реклама	Описание
3	блокировка рекламы	Описание
4	фильтрация по черному списку	Описание
5	белый список и Captive Portal	Описание
6	уведомление через HTTP redirect	Описание
7	кэширование	Описание
8	пройдена DDOS защита	Описание
9	RADIUS accounting / сбор netflow статистики для биллинга	Описание
10	DDOS защита	Описание
11	CGNAT и NAT 1:1	Описание
12	запись трафика в PCAP	Описание
13	мини Firewall	Описание
14	отведение трафика на TAP интерфейс	Описание
15	спецабонент (весь трафик помещается в cs0, не применяется фильтрация (4 услуга) для vChannel и общего канал)	Описание
16	белый список и переадресация на Captive Portal без доступа в интернет	Описание
17	зеркалирование трафика в заданный VLAN	Описание
18	полисинг по сессии для определенных протоколов и определение классов трафика на уровнях канала и абонента	Описание
19	подмена DNS ответов, в планах: перенаправление DNS запросов на DNS сервер провайдера	Описание
49	блокировка IPv6 трафика	Описание
50	участник маркетинговой компании с уведомлением через HTTP redirect	Описание
51	зарезервировано (внутренняя услуга)
254	VRF	Описание

Создание, подключение и отключение услуг

Имя профиля уникально для каждой услуги, т.е. profile_name_1 для услуги 4 (черный список) отличается от profile_name_1 для услуги 5 (белый список)

Создание именованного профиля для услуги 6 (единоразовый redirect) нотификации о новостях оператора связи и подключение данной услуги с профилем на абонента:

fdpi_ctrl load profile --service 6 --profile.name redir_to_news --profile.json '{ "redirect" : "http://mysite.com/ips_news", "check" : true }'
fdpi_ctrl load --service 6 --profile.name redir_to_news --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl load --service 6 --profile.name redir_to_news --login test

Информация о результатах выполнения команды

Подключение услуги 6 без профиля (параметры услуги берутся из файла конфигурации DPI):

fdpi_ctrl load --service 6 --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl load --service 6 --login test

Подключение услуги 6 с анонимным профилем (профиль без имени, который существует до отключения услуги абоненту):

fdpi_ctrl load --service 6 --profile.json '{ "redirect" : "http://mysite.com/ips_news", "check" : true }' --ip 192.168.0.1
fdpi_ctrl load --service 6 --profile.json '{ "redirect" : "http://mysite.com/ips_news", "check" : true }' --login test

Отключение услуги 6 для конкретного абонента:

fdpi_ctrl del --service 6 --ip 192.168.0.1 fdpi_ctrl del --service 6 --login test

Команды управления услугами

Получить список все абонентов с подключенной услугой 6:

fdpi_ctrl list all --service 6

Поиск абонентов, которым подключена услуга 6 с конкретным именованным профилем:

fdpi_ctrl list all --service 6 --profile.name redir_to_news

Получить информацию по конкретному IP для 6 услуги:

fdpi_ctrl list --service 6 --ip 192.168.0.1

Удаление именованного профиля (не должно быть абонентов, которые его используют)

fdpi_ctrl del profile --service 6 --profile.name redir_to_news

Изменение настроек услуги с именованным профилем (новые настройки применятся ко всем абонентам с заданным профилем услуги)

fdpi_ctrl load profile --service 6 --profile.name redir_to_news --profile.json '{ "redirect" : "http://mysite.com/ips_news_new", "check" : true }'

Просмотр всех созданных профилей по всем услугам

fdpi_ctrl list all profile --service

При задании списка IP можно одновременно задать несколько опций –file, –ip, –ip_range, –cidr:

fdpi_ctrl list --service 6 --ip 192.168.0.1 --ip 192.168.0.2 --file fip_1.txt --ip_range 192.168.0.3-192.168.0.6 --login USER1

Операция применится для всех указанных элементов, по которым не произошло ошибки.
При возникновении ошибки отката внесенных изменений не происходит!

Настройка блокировки протоколов TCP и UDP

Параметр udp_block отвечает за блокировку протокола UDP. Если в конфигурационном файле DPI /etc/dpi/fastdpi.conf есть этот параметр — то происходит блокировка TCP+UDP, если нет — блокируется только TCP.

Чтобы начать блокировать протоколы UDP (например, QUIC), необходимо добавить в конфигурационный файл параметр udp_block со значением 2 или 3 (начать блокировку после двух или трёх прошедших пакетов). Такие значения устанавливаются так как бывает, что проходит большое количество одиночных пакетов, которые не учитываются в трафике, но могут вызвать сильную нагрузку на DPI.

udp_block=3

Добавление параметра не требует рестарта DPI, достаточно сделать reload:

service fastdpi reload

Подключение дополнительных опций через Личный кабинет

Подробнее о Личном кабинете и получении доступа к нему: Личный кабинет для клиентов VAS Experts

Для подачи заявки на подключение доп.опций через Личный кабинет нужно:

Перейти в раздел “Мои лицензии”

Выбрать из списка лицензию, для которой требуются доп.опции

Выбрать необходимые опции из списка доступных

Нажать “Отправить заявку”

Заполнить данные и отправить заявку