Настройка платформы

Для того, чтобы DPI платформа принимала управляющие команды SM необходимо задать в ее конфигурационном файле /etc/dpi/fastdpi.conf следующие настройки:

Номер слушающего порта

ctrl_port=29000

Имя сетевого интерфейса

ctrl_dev=eth0