Обработка трафика по VLAN

Дроп трафика без анализа из конкретного VLAN:

fdpi_cli vlan group <id> drop

Дроп трафика с предварительным анализом, но без передачи в статистике Netflow из конкретного VLAN (Используется для работы с асимметричным трафиком, когда на площадку подается дубль трафика с другой площадки. Необходимо провести анализ и дропнуть трафик, чтобы он не попал в статистику):

fdpi_cli vlan group <id> hide

Пропуск трафика без какого-либо анализа из конкретного VLAN:

fdpi_cli vlan group <id> pass