Обработка трафика по VLAN

Данные vlan group перенесены из UDR в SDR. Глобальные правила для vlan drop, vlan pass, vlan hide, vlan permit, заданные прежней CLI-командой vlan group, сконвертированы и перенесены из UDR в SDR c удалением из UDR.

Дроп трафика без анализа из конкретного VLAN:

fdpi_cli vlan group <id> drop

Дроп трафика с предварительным анализом, но без передачи в статистике Netflow из конкретного VLAN (Используется для работы с асимметричным трафиком, когда на площадку подается дубль трафика с другой площадки. Необходимо провести анализ и дропнуть трафик, чтобы он не попал в статистику):

fdpi_cli vlan group <id> hide

Пропуск трафика без какого-либо анализа из конкретного VLAN:

fdpi_cli vlan group <id> pass

Вывод существующих настроек в UDR:

fdpi_cli vlan group 0 show all

Пример вывода команды:

fdpi_cli vlan group 0 show all <proto> <vlan> <service-name> <policy> <delay> all 4000 * hide 0 all 4002 * hide 0 all 4003 * hide 0

В данном примере видно, что все протоколы, относящиеся к VLAN 4000, 4002, 4003 попадают под влияние hide, то есть трафик с одной площадки дублируется на другую площадку.

Вывод всех свойств для группы с конкретным id:

fdpi_cli vlan group <id> show all

Здесь id — номер VLAN, для которого нужно вывести информацию по Service-Name.

Подробнее в разделе Настройка Service-Name для VLAN

VLAN Rule

VLAN Rule позволяет гибко управлять сетевым трафиком на уровне VLAN и QinQ, назначать определенные политики обработки пакетов для отдельных VLAN, диапазонов VLAN или QinQ-туннелей.

Типы правил

Поддерживаются следующие типы правил:

dhcp — управляет обработкой DHCP-запросов.

dhcp enable — разрешить обработку DHCP-запросов в данном VLAN/QinQ.

dhcp disable — запретить обработку DHCP. Все DHCP-пакеты в этом VLAN/QinQ будут отбрасываться.

perm — определяет базовую обработку всего трафика в VLAN/QinQ.

drop — полностью отбрасывать все пакеты.

pass / accept — пропускать пакеты для дальнейшей обработки в системе.

hide — (специфичное действие системы, например, скрыть VLAN от широковещательных запросов).

Синтаксис описания диапазонов VLAN/QinQ

Правила применяются к диапазонам, которые задаются в следующем формате:

Для одиночного VLAN: 156

Для диапазона VLAN: 56-78 (VLAN с 56 по 78 включительно)

Для любого VLAN: * или any

Для QinQ:

67.* или 67.any — S-VLAN=67, любой C-VLAN.

*.68 или any.68 — любой S-VLAN, C-VLAN=68.

*.* или any.any — любой QinQ.

12-156.78-90 — диапазон S-VLAN [12..156], диапазон C-VLAN [78..90].

609.1-199 — S-VLAN=609, диапазон C-VLAN [1..199].

Правила для обычных VLAN (67) и QinQ (67.*) являются независимыми и не пересекаются.

Приоритет правил

Если диапазоны нескольких правил пересекаются, система определяет итоговое действие по принципу "от общего к частному":

Сначала применяются правила с самыми широкими диапазонами (например, 1-4095 или any.any).

Затем правила с более узкими диапазонами (например, 100-200) могут переопределить действие, заданное общими правилами.

Пример:
Следующие правила создадут политику: "Запретить DHCP для всех VLAN в диапазоне 300-700, но разрешить его для VLAN 645 и диапазона 430-439".

vlan rule add 300-700 dhcp disable vlan rule add 645 dhcp enable vlan rule add 430-439 dhcp enable

Управление

vlan rule add — добавление нового правила в SDR

vlan rule modify — изменение существующего правила в SDR

vlan rule delete — удаление правила из SDR

vlan rule show — показывает все правила для указанного VLAN/QinQ

vlan rule dump — выводит дамп всех правил в SDR

vlan rule purge vlan/qinq/all — очистка SDR VLAN/QinQ или обоих

vlan rule apply — применение правил; по умолчанию правила применяются спустя 5 минут после последней модификации SDR

При использовании * в CLI для QinQ-диапазонов рекомендуется заключать выражение в кавычки (например, '*.68') или использовать ключевое слово any (например, any.68), чтобы избежать некорректной интерпретации символа * оболочкой bash.

Особенности применения изменений: Изменения правил, внесенные командами add, modify или delete, сохраняются в SDR и автоматически применяются системой спустя 5 минут после последней модификации. Команда vlan rule apply позволяет применить их принудительно, но не чаще одного раза в минуту.