Обработка трафика по VLAN

Данные vlan group перенесены из UDR в SDR. Глобальные правила для vlan drop, vlan pass, vlan hide, vlan permit, заданные прежней CLI-командой vlan group, сконвертированы и перенесены из UDR в SDR c удалением из UDR.

Дроп трафика без анализа из конкретного VLAN:

fdpi_cli vlan rule add <id> perm drop

Дроп трафика с предварительным анализом, но без передачи в статистике Netflow из конкретного VLAN (Используется для работы с асимметричным трафиком, когда на площадку подается дубль трафика с другой площадки. Необходимо провести анализ и дропнуть трафик, чтобы он не попал в статистику):

fdpi_cli vlan rule add <id> perm hide

Пропуск трафика без какого-либо анализа из конкретного VLAN:

fdpi_cli vlan rule add <id> perm pass

Вывод существующих настроек в SDR:

fdpi_cli vlan rule dump

Обновление CLI (vlan rule dump)

Добавлена возможность фильтрации вывода по типу правил:

Формат:

vlan rule dump [type]

type — тип правил: perm, dhcp, all (по умолчанию)

Примеры:

vlan rule dump perm
vlan rule dump dhcp
vlan rule dump

VLAN Rule

VLAN Rule позволяет гибко управлять сетевым трафиком на уровне VLAN и QinQ, назначать определенные политики обработки пакетов для отдельных VLAN, диапазонов VLAN или QinQ-туннелей.

Типы правил

Поддерживаются следующие типы правил:

dhcp — управляет обработкой DHCP-запросов.

dhcp enable — разрешить обработку DHCP-запросов в данном VLAN/QinQ.

dhcp disable — запретить обработку DHCP. Все DHCP-пакеты в этом VLAN/QinQ будут отбрасываться.

perm — определяет базовую обработку всего трафика в VLAN/QinQ.

drop — полностью отбрасывать все пакеты. Пакеты не проходят дальнейшую обработку и не попадают в статистику Netflow.

pass — пропускать пакеты без обработки. Пакеты учитываются в статистике Netflow.

accept — пропускать пакеты для дальнейшей полной обработки в системе. Пакеты учитываются в статистике Netflow.

hide — пакет проходит внутренние этапы обработки (с исключениями), но после обработки в любом случае отбрасывается. При этом:

пакет не попадает в статистику Netflow;

не применяются услуги 9, 12, 15, 18, NAT, а также полисинг (общий и канальный);

пакет не записывается через ajb — в IPFIX, SIP, FTP и др.

PPPoE support (VLAN Rule)

Добавлена поддержка обработки PPPoE-трафика в правилах VLAN.

Правила PPPoE:

vlan rule add <Range> pppoe [enable | drop | pass | delay N]

Правила PPPoE с фильтрацией Service-Name:

vlan rule add <Range> pppoe sname <Service-Name> [enable | drop | pass | delay N]

Разрешения:

enable — разрешена обработка PPPoE

drop — дропать PPPoE-пакеты

pass — пропускать PPPoE без обработки

delay N — устанавливать PPPoE-сессию с задержкой N секунд (0 < N < 16)

Синтаксис описания диапазонов VLAN/QinQ

Правила применяются к диапазонам, которые задаются в следующем формате:

Для одиночного VLAN: 156

Для диапазона VLAN: 56-78

Для любого VLAN: * или any

Для QinQ:

67.* или 67.any — S-VLAN=67, любой C-VLAN

*.68 или any.68 — любой S-VLAN, C-VLAN=68

*.* или any.any — любой QinQ

12-156.78-90 — диапазон S-VLAN [12..156], диапазон C-VLAN [78..90]

609.1-199 — S-VLAN=609, диапазон C-VLAN [1..199]

Правила для обычных VLAN (67) и QinQ (67.*) являются независимыми и не пересекаются.

Приоритет правил

Если диапазоны нескольких правил пересекаются, система определяет итоговое действие по принципу "от общего к частному":

Сначала применяются правила с самыми широкими диапазонами (например, 1-4095 или any.any)

Затем более узкие правила могут переопределить действие

Пример:

vlan rule add 300-700 dhcp disable vlan rule add 645 dhcp enable vlan rule add 430-439 dhcp enable

Управление

vlan rule add — добавление нового правила в SDR

vlan rule modify — изменение существующего правила в SDR

vlan rule delete — удаление правила из SDR

vlan rule show — показывает все правила для указанного VLAN/QinQ

vlan rule dump — выводит правила из SDR

vlan rule purge vlan/qinq/all — очистка SDR VLAN/QinQ или обоих

vlan rule apply — принудительное применение правил (не чаще 1 раза в минуту)

При использовании * в CLI для QinQ-диапазонов рекомендуется заключать выражение в кавычки или использовать any.

Особенности применения изменений: изменения сохраняются в SDR и применяются автоматически спустя 5 минут после последней модификации.