Требования к оборудованию, установка и обновление

Минимальные требования к оборудованию

FastRADIUS может быть установлен на сервер СКАТ или на выделенный сервер или VM.

Процессор (CPU) — 2 ядра

Оперативная память (RAM) — от 1 ГБ

SSD — 50 ГБ

Операционная система — VEOS
При подборе оборудования учитывайте информацию в разделе Примечания к обновлениям VEOS

Сетевая плата (NIC) — 2 порта, для управления по SSH (+ отправка IPFIX опционально) и для приема RADIUS трафика

Установка и обновление

Компонент поставляется в стандартном пакете ПО СКАТ. При использовании на том же сервере что и СКАТ дополнительная установка не требуется.

Дальнейшее обновление осуществляется стандартным образом:

yum update fastradius

Установка на отдельный сервер или VM

Настроить синхронизацию точного времени через сервис ntpd. Файл конфигурации ntpd: /etc/sysconfig/ntpd. Для этого необходимо установить службу точного времени

yum install chrony -y
systemctl restart chronyd
timedatectl

При вводе команды timedatectl у параметра System clock synchronized должно быть значение yes

Подключить репозиторий vasexperts

rpm --import http://vasexperts.ru/centos/RPM-GPG-KEY-vasexperts.ru
rpm -Uvh http://vasexperts.ru/centos/6/x86_64/vasexperts-repo-2-1.noarch.rpm

Установить FastRADIUS

yum install fastradius

Запустить сервис

systemctl start fastradius

Включить автозапуск сервиса при старте компьютера

systemctl enable fastradius

Проверить статус (должен быть running)

systemctl status fastradius