Форматы шаблона выгрузки IPFIX из FastRadius

Форматы шаблонов ipfix для Радиус-монитора (fdpi_radius)

Экспорт ipfix настраивается следующими параметрами:

ipfix_dev=em1 ipfix_udp_collectors=1.2.3.4:1500,1.2.3.5:1501 ipfix_tcp_collectors=1.2.3.6:9418

где em1 имя сетевого интерфейса для экспорта
ipfix_udp_collectors адреса udp коллекторов
ipfix_tcp_collectors адреса tcp коллекторов

Шаблон:

№	Кол-во байт	Тип данных	IANA	Описание
1001	4	int32	43823	TIMESTAMP
4001	4	int32	43823	Тип AAA-события: 0 - начало, 1 - конец, 2 - update
4002	-	string	43823	Accounting session ID (макс. длина - 64 байта)
1003	4	ipv4	43823	IPv4 адрес, для IPv6 равен 0
1103	16	ipv6	43823	IPv6 адрес, для IPv4 равен 0 (::)
1002	-	string	43823	LOGIN
4003	4	int32	43823	Тип соединения
4004	-	string	43823	Calling-Station-Id
4005	-	string	43823	Called-Station-Id
4006	4	ipv4	43823	NAS-IP-Address, для IPv6 равен 0
4106	16	ipv6	43823	NAS-IPv6-Address, для IPv4 равен 0 (::)
4007	4	int32	43823	NAS-Port
4008	8	int64	43823	Число входящих байт
4009	8	int64	43823	Число исходящих байт

Типы соединения (значение Radius-атрибута Framed-Protocol):

Тип	Описание
0	Атрибут не задан
1	PPP
2	SLIP
3	AppleTalk Remote Access Protocol (ARAP)
4	Gandalf proprietary SingleLink/MultiLink protocol
5	Xylogics proprietary IPX/SLIP
6	X.75 Synchronous
7	GPRS PDP Context

Конфигурация для ipfixreceiver:

[InfoModel] InfoElements = timestamp, 43823, 1001, SECONDS, True event_type, 43823, 4001, INT32, True acct_session_id, 43823, 4002, STRING source_ip4, 43823, 1003, IP4ADDR, True source_ip6, 43823, 1103, IP6ADDR login, 43823, 1002, STRING conn_type, 43823, 4003, INT32, True calling_station_id,43823, 4004, STRING called_station_id, 43823, 4005, STRING NAS_ip4, 43823, 4006, IP4ADDR, True NAS_ip6, 43823, 4106, IP6ADDR NAS_port, 43823, 4007, INT32, True input_bytes, 43823, 4008, UINT64, True output_bytes, 43823, 4009, UINT64, True [ExportModelFile] Delimiter = ; ExportElements = timestamp, seconds, %%Y-%%m-%%dT%%H:%%M:%%S event_type acct_session_id source_ip4, decodeipv4 source_ip6, decodeipv6 login conn_type calling_station_id called_station_id NAS_ip4, decodeipv4 NAS_ip6, decodeipv6 NAS_port input_bytes output_bytes