Утилиты управления

1. dpdkinfo — получение диагностических данных с SFP-модулей.
Параметры:

-h – подсказка

module_eeprom – информация по оптической диагностике модуля SFP (если она поддерживается модулем).

2. bpctl_util — ручное управление bypass.
DPI управляет bypass самостоятельно, но в случае необходимости ручное управление осуществляется данной утилитой.
Параметры:

get_bypass – получить состояние bypass

set_bypass on – активировать bypass

set_bypass off – деактивировать bypass

get_std_nic – диагностика

set_std_nic off – установка карты в режим bypass (переключает режим в НЕстандартный, то есть с bypass режимом)

set_dis_bypass off

set_bypass_pwoff on

set_bypass_pwup on

get_bypass_change on

get_tx on

get_tpl off

get_wait_at_pwup off

get_hw_reset off

get_disc off

get_disc_change off

get_dis_disc off

get_disc_pwup off

get_wd_exp_mode bypass

get_wd_autoreset disable

3. driverctl — управление DPDK.
Параметры:

list-overrides – проверить список карт, находящихся в режиме DPDK

unset-override 0000:04:00.0 – вывести карту из режима DPDK
Предварительно необходимо остановить процесс fastDPI командой service fastdpi stop!

-v set-override 0000:04:00.0 vfio-pci – вернуть карты обратно под управление DPDK после работ со штатным драйвером
При переводе карт в режим DPDK будьте внимательны и не переведите случайно управляющий интерфейс сервера в режим DPDK — связь с сервером сразу прервется!

Конфигурирование DPDK в Hyper-V подробно описано в соответствующем разделе.

4. checklock — проверка вхождения адреса или порта в черный список.
Пример проверки порта:

checklock 41:00.0

5. checkproto — проверка вхождения адреса или порта в custom протокол.
Пример проверки порта:

checkproto 41:00.0