Утилиты управления

dpdkinfo

Получение диагностических данных с SFP-модулей.
Параметры:

-h – подсказка

module_eeprom – информация по оптической диагностике модуля SFP (если она поддерживается модулем).

bpctl_util

Ручное управление bypass.
DPI управляет bypass самостоятельно, но в случае необходимости ручное управление осуществляется данной утилитой.
Параметры:

get_bypass – получить состояние bypass

set_bypass on – активировать bypass

set_bypass off – деактивировать bypass

get_std_nic – диагностика

set_std_nic off – установка карты в режим bypass (переключает режим в НЕстандартный, то есть с bypass режимом)

driverctl

Управление DPDK.
Параметры:

list-overrides – проверить список карт, находящихся в режиме DPDK

unset-override 0000:04:00.0 – вывести карту из режима DPDK
Предварительно необходимо остановить процесс fastDPI командой service fastdpi stop!

-v set-override 0000:04:00.0 vfio-pci – вернуть карты обратно под управление DPDK после работ со штатным драйвером
При переводе карт в режим DPDK будьте внимательны и не переведите случайно управляющий интерфейс сервера в режим DPDK — связь с сервером сразу прервется!

Конфигурирование DPDK в Hyper-V подробно описано в соответствующем разделе.

checklock

Проверка вхождения адреса или порта в черный список.
Пример:

checklock 188.114.97.28

checkproto

Проверка вхождения адреса или порта в custom протокол.
Пример проверки порта:

checkproto youtube

checknat

Проверка распределения белых адресов. Показывает, как распределяется сеть для NAT между воркерами-процессами.
Формат записи:

nthr=x, algo=0|1|2, cidrs='list cidrs' [,tcheck_correct_hash=0:1,gr_cidrs='list gray cidrs',dst_cidrs='list destination cidrs']

Параметры:

nthr – количество рабочих потоков на кластер

algo – 0 - hashmask (по умолчанию), 1 - crc, 2 - rxdsp_2

cidrs – список белых адресов cidr

check_correct_hash – проверка хэш-функции

gr_cidrs='список серых адресов cidr для проверки'

dst_cidrs='список адресов назначения cidr для проверки'

Примеры:

# Пример 1 nthr=16 algo=0 cidrs='16.35.120.0/24,91.210.24.128/26' # Пример 2 nthr=16 algo=0 cidrs='16.35.120.0/24,91.210.24.128/26' check_correct_hash=1 gr_cidrs='10.0.0.0/24,192.168.4.0/28' dst_cidrs='30.0.0.0/24,50.0.0.0/24'